设置工作环境

- 设置外部程序
- 更改颜色管理设置
- 更改调板的透明度

设置外部程序
可以在本软件中注册外部程序，以使用该程序来调节文档窗口中显示的图像。最多可以注册 3 个外部程序。

1 | 从 [工具] 菜单中选择 [设置]。 将显示 [设置] 对话框。在 [外部程序] 选项卡上将显示已注册的图像编辑程序。最多可以注册 3 个程序。
2 | 单击 [添加] 按钮添加新程序或单击 [编辑] 按钮编辑已注册的程序。 将显示 [外部程序] 对话框。
3 | 添加或编辑外部程序。
名称/程序文件 | [名称] 文本框内显示已注册程序的名称。[程序文件] 文本框内显示程序文件所在的目录。要添加或编辑设置，请单击 [浏览] 并指定要注册的外部程序。
传送格式 | 指定将图像发送至已注册外部程序时所使用的文件格式或其他设置。 文件格式：选择 [JPEG]（用于图像数据压缩）或 [TIFF]格式（用于高质量打印）。 位深度（仅用于 Tiff）：选择 [8 位] 或 [16 位] 的数据位深度。 色彩空间（仅用于 JPEG 和 TIFF）：选择 [sRGB] 或 [AdobeRGB]。 压缩（仅用于 JPEG）：指定压缩级别。压缩率越高，文件尺寸越小。压缩率越低，图片质量越高。
4 | 单击 [确定]。 将显示 [设置] 对话框。

更改颜色管理设置
可以设置工作和监视器色彩空间。

1 | 从 [工具] 菜单中选择 [设置]。 将显示 [设置] 对话框。
2 | 单击 [颜色管理]。 将显示 [颜色管理] 对话框。
3 | 设置工作或监视器色彩空间。
默认的工作色彩空间 | 从 [sRGB]、[AdobeRGB] 或 [照相机设置]（拍摄图像时的色彩空间）中选择默认的工作色彩空间。
监视器配置文件（用于 Windows）/显示配置文件（用于 Macintosh） | 从 [sRGB] 或 [其他监视器配置文件] 中选择监视器颜色配置文件。如果选择了 [其他监视器配置文件]，则单击 [更改] 可显示用于选择配置文件的对话框。选择所需的配置文件后，选定的配置文件将显示在 [其他监视器配置文件] 文本框内。
4 | 单击 [确定]。 将保存设置。

更改调板的透明度
可以通过此设置使调板变得透明，当在文档窗口周围或上方显示多个调板时，此设置会非常有用。

1 | 从 [工具] 菜单中选择 [设置]。 将显示 [设置] 对话框。
2 | 单击 [调板]。 将显示 [调板] 选项卡。
3 | 指定调板的透明度。
使调板透明 | 选中此复选框可启用调板透明功能，可以设置活动或非活动调板的透明度。
活动调板的透明度 | 显示多个调板时，可以设定活动调板（鼠标指针处于该调板上方）的透明度。在文本框内输入透明度（0% 至 99%）或拖动滑块调节透明度。
非活动调板的透明度 | 显示多个调板时，可以设定非活动调板（鼠标指针未处于该调板上方）的透明度。在文本框内输入透明度（0% 至 99%）或拖动滑块调节透明度。
4 | 单击 [确定]。 将保存设置。