Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Pièces et commandes > Fente pour carte microSD

## Fente pour carte microSD

La fente pour carte microSD se situe sur le côté inférieur droit de l’arrière du Reader. Tenez la carte microSD en orientant les contacts vers le bas et la flèche vers la fente pour carte microSD, puis insérez-la jusqu’au déclic de mise en place. L’indicateur d’accès s’allume en orange quand le Reader accède à la carte microSD.
Fermez le couvercle de la fente lorsque vous utilisez une carte microSD.
Vous pouvez formater la carte microSD si nécessaire. Reportez-vous à la section Détails.

1. Indicateur d’accès

1. Couvercle de la fente

Haut de la page