Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Autres informations > Dépannage > Appareil Reader

## Appareil Reader

### Mettre sous/hors tension

Il est impossible de mettre le Reader sous tension.

- Le Reader ne peut pas fonctionner s’il est raccordé à votre ordinateur et réglé sur le mode de transfert de données. Utilisez la fonction Supprimer le périphérique en toute sécurité de votre ordinateur, puis débranchez le câble USB du Reader.

- Il se peut que de la condensation d’humidité se soit formée. Attendez pendant quelques heures, puis mettez le Reader sous tension.

- Si la batterie est épuisée, le bouton (Alimentation) ne sera pas alimenté et vous risquez de ne pas pouvoir mettre le Reader sous tension. Dans ce cas, l’indicateur de charge/d’occupation risque de clignoter en rouge 3 fois. Raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni ; le Reader se mettra automatiquement sous tension environ 5 minutes plus tard. Attendez que le Reader se mette sous tension avant d’essayer de l’utiliser.

Il est impossible de mettre le Reader hors tension ou en mode de sommeil.

- Si l’écran Reader se fige et ne répond plus, le bouton (Alimentation) ne fonctionnera plus non plus. Dans ce cas, réinitialisez le Reader. Reportez-vous à la section Détails.

Le Reader entre automatiquement en mode de sommeil ou se met hors tension.

- Pour conserver la charge de la batterie, le Reader possède des modes d’économie d’énergie automatique. Le Reader entre en mode de sommeil au bout de 10 minutes d’inactivité. Au bout de 3 jours* en mode de sommeil, le Reader s’arrête/se met automatiquement hors tension.

* Si le niveau de charge de la batterie est faible, le Reader se met automatiquement hors tension au bout de 3 jours. Toutefois, pendant la lecture audio ou l’affichage d’un diaporama, cette fonction est inactive. Les modes d’économie d’énergie automatique ne peuvent pas être désactivés.

### Batterie

Impossible de charger le Reader.

- Si vous utilisez un câble autre que le câble USB fourni pour charger le Reader, ce dernier risque de ne pas se charger correctement. Pour charger le Reader, utilisez uniquement le câble USB fourni et éventuellement l’adaptateur secteur (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, vendu séparément). Reportez-vous à la section Détails.

- Si vous effectuez la charge depuis le port USB de votre ordinateur, vérifiez que le Reader est directement branché sur le port USB à l’aide du câble USB fourni. N’utilisez pas de duplicateur USB.

- La batterie n’a pas été chargée suffisamment longtemps. Chargez le Reader jusqu’à ce que l’icône soit remplacée par l’icône (l’icône de charge n’indique pas l’énergie restante de la batterie pendant la charge).

- Votre ordinateur doit être sous tension pour charger le Reader. Le Reader ne sera pas chargé si votre ordinateur entre en mode de sommeil ou de veille. Laissez l’ordinateur sous tension avec une alimentation stable et continue pendant la charge du Reader.

- Si l’ordinateur passe en mode de sommeil alors que le Reader est connecté et se recharge, la charge de la batterie du Reader diminue graduellement, le Reader s’arrête et sa batterie cesse de se recharger. Dans ce cas, débranchez le câble USB du Reader, sortez l’ordinateur du mode de sommeil, puis rebranchez le câble USB au Reader.

- Votre ordinateur ne fournit peut-être pas suffisamment d’énergie. Si vous raccordez le Reader à votre ordinateur portable, veillez à ce que ce dernier dispose d’une alimentation stable et continue pendant le chargement du Reader.

La durée de vie de la batterie semble courte.

- Le Reader n’a peut-être pas été chargé à fond. Vérifiez que vous chargez le Reader jusqu’à ce que soit remplacée par .

- La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C (41 °F). Cela est dû aux caractéristiques de la batterie et non à un dysfonctionnement.

- En mode de sommeil, le Reader doit être alimenté. Si vous avez l’intention de ne pas utiliser le Reader, mettez-le hors tension au lieu de le laisser en mode de sommeil.

- Si vous ne naviguez pas sur le Web, quittez [Navigateur] en appuyant sur la touche (Accueil).

- L’icône affichée sur la barre d’état indique que le Reader lit de l’audio. La lecture audio consomme l’énergie de la batterie. Allez sur le lecteur audio et mettez la lecture sur pause si nécessaire. Reportez-vous à la section Détails. Le Reader n’entre pas automatiquement en mode de sommeil pendant la lecture audio.

- La batterie du Reader se décharge peu à peu lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant une période prolongée. Avant de mettre le Reader sous tension après une période de non-utilisation prolongée, chargez de nouveau le Reader.

- Si vous n’utilisez pas les communications sans fil, désactivez le Wi-Fi. Reportez-vous à la section Détails.

- Si vous chargez le Reader en mode de transfert de données et si l’ordinateur entre en mode de sommeil ou de veille, le Reader ne sera pas en mesure de se charger et la batterie risquera de s’épuiser. Lorsque vous chargez le Reader, assurez-vous que l’ordinateur est sous tension, puis chargez le Reader à fond avant de l’utiliser. Reportez-vous à la section Détails.

### Ecran tactile

Le Reader ne se réveille pas ou ne démarre pas immédiatement.

- À faible température, l’écran tactile risque de répondre plus lentement que d’habitude. Cela est dû aux caractéristiques de l’écran tactile et non à un dysfonctionnement.

- Après la réinitialisation ou la mise hors tension du Reader, l’écran de démarrage peut mettre du temps à apparaître.

L’écran ne répond pas.

- Réinitialisez le Reader. Reportez-vous à la section Détails.

L’écran répond lentement.

- Si l’écran tactile est sale, il risque de ne plus fonctionner correctement. Nettoyez l’écran tactile avec un chiffon doux, par exemple un chiffon de nettoyage pour lunettes.

- À faible température, l’écran tactile risque de répondre plus lentement que d’habitude. Mettez le Reader hors tension et laissez-le s’adapter à la température ambiante pendant quelques heures.

Haut de la page