Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Mettre sous/hors tension > Mettre sous/hors tension

## Mettre sous/hors tension

1. Bouton (Alimentation)

1. Indicateur de charge/d’occupation

### Mettre sous tension

1. Appuyez sur le bouton (Alimentation).

Si la batterie est épuisée, le bouton (Alimentation) ne sera pas alimenté et vous risquez de ne pas pouvoir mettre le Reader sous tension. Dans ce cas, l’indicateur de charge/d’occupation risque de clignoter en rouge 3 fois. Raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni ; le Reader se mettra automatiquement sous tension environ 5 minutes plus tard. Attendez que le Reader se mette sous tension avant d’essayer de l’utiliser.

### Arrêter/Mettre complètement hors tension

1. Maintenez le bouton (Alimentation) enfoncé pendant 3 secondes.

1. Tapez sur [Oui] pour mettre le Reader hors tension.

Mettre le Reader complètement hors tension peut économiser l’énergie de la batterie, davantage qu’en mode de sommeil, lorsque vous n’utilisez pas le Reader pendant une période prolongée.
Il est possible d’effectuer la même opération via [Paramètres].

1. Appuyez sur la touche (Accueil) tapez sur [Paramètres] [Arrêt de l’appareil] [Oui].

### Mode de sommeil

Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter toute opération involontaire de l’écran tactile, mettez le Reader en mode de sommeil en appuyant sur le bouton (Alimentation). L’écran de veille apparaît. Vous pouvez personnaliser l’écran de veille. Reportez-vous à la section Détails.
Pour réveiller le Reader, appuyez de nouveau sur le bouton (Alimentation).

### Modes d’économie d’énergie automatique

Le Reader entre en mode de sommeil au bout de 10 minutes d’inactivité. Au bout de 3 jours en mode de sommeil, le Reader s’arrête/se met automatiquement hors tension. Les modes d’économie d’énergie automatique ne peuvent pas être désactivés.
Haut de la page