Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Connectivité sans fil > Rejoindre un réseau Wi-Fi®

## Rejoindre un réseau Wi-Fi®

Pour faire des achats au Reader Store ou se connecter à Internet sans fil, configurez une connexion Internet sans fil (Wi-Fi®) en suivant les étapes suivantes.

### Se préparer à configurer une connexion Wi-Fi

Avant de vous connecter à un point d’accès, activez le [Wi-Fi] sur le Reader.

1. Appuyez sur la touche (Accueil) tapez sur [Paramètres] [Paramètres réseau sans fil].

1. Confirmez que la case à droite de [Wi-Fi] est cochée.

Une case cochée indique que le [Wi-Fi] est activé. Le Wi-Fi est activé par défaut.
Vous pouvez aussi taper sur la barre d’état [Wi-Fi].
Conseil

- Désactivez le [Wi-Fi] lorsque vous ne l’utilisez pas, afin d’accroître la durée de vie de la batterie du Reader.

- Si vous n’effectuez aucune opération sans fil pendant plus de 5 minutes, la fonction sans fil entre automatiquement en mode de veille. Reportez-vous à la section Détails.

#### Icônes d’état du Wi-Fi

Les icônes suivantes sur la barre d’état indiquent l’état de la connexion Wi-Fi.

Icône | État
| Le Wi-Fi est activé. Le nombre de barres indique la force du signal du Wi-Fi.
| La fonction du réseau Wi-Fi du Reader est en mode de veille. Reportez-vous à la section Détails.
| Il n’y a pas de point d’accès Wi-Fi. Dans cet état, vous ne pouvez pas accéder au Reader Store.
| Le paramètre [Wi-Fi] est désactivé.

### Choisir un type de connexion

Selon votre environnement Wi-Fi, connectez-vous à un point d’accès en suivant l’une des méthodes suivantes.
Les questions suivantes détermineront le cas le plus adapté pour régler la connexion au réseau Wi-Fi du Reader.

1. Internet

*WPS : Wi-Fi Protected Setup

Cas A

Routeur Wi-Fi compatible WPS doté d’un bouton WPS Détails

Cas B

Routeur Wi-Fi compatible WPS à l’aide d’une saisie de PIN Détails

Cas C

Connexion à un routeur Wi-Fi ne prenant pas en charge le WPS Détails

Cas D

Connexion à un réseau Wi-Fi disponible Détails

Configuration manuelle

Configurez manuellement une connexion au réseau Wi-Fi ; connectez-vous à un point d’accès pour lequel le SSID est réglé pour être invisible. Reportez-vous à la section Détails.

### Cas A : routeur WPS compatible Wi-Fi doté d’un bouton WPS

Le Reader est compatible avec le WPS (Wi-Fi Protected Setup), ce qui vous permet d’établir aisément une connexion Wi-Fi à l’aide du bouton « WPS » ou « Connect » de votre routeur Wi-Fi compatible WPS. Veillez à activer le [Wi-Fi] et à taper sur [Paramètres Wi-Fi] sur l’écran [Paramètres réseau sans fil]. Vous pouvez aussi activer le [Wi-Fi] en tapant sur la barre d’état et en tapant sur [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur [Méth.config.bout.comm.WPS] [Démarrer].

1. Sur votre routeur Wi-Fi, appuyez sur le bouton « WPS » ou « Connect » dans les 2 minutes.*

Le Reader tente automatiquement d’établir une connexion Wi-Fi.
* Le nom du bouton de votre routeur Wi-Fi peut varier.

1. Bouton « WPS » ou « Connect »

1. Lorsque l’écran du Reader indique que la configuration est terminée, tapez sur [OK].

L’état de la connexion sans fil s’affiche sur la barre d’état. Reportez-vous à la section Détails.
Pour des notes plus techniques, reportez-vous à la section Détails.

### Cas B : routeur WPS compatible Wi-Fi à l’aide d’une saisie de PIN

Si votre routeur Wi-Fi compatible WPS ne prend pas en charge la configuration du bouton de commande, connectez-vous à l’aide d’un PIN (numéro d’identification personnel). Veillez à activer le [Wi-Fi] et à taper sur [Paramètres Wi-Fi] sur l’écran [Paramètres réseau sans fil]. Vous pouvez aussi activer le [Wi-Fi] en tapant sur la barre d’état et en tapant sur [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur [Ajouter réseau Wi-Fi] [Méthode PIN WPS] [Démarrer].

Un PIN apparaîtra sur l’écran du Reader.
Saisissez le PIN dans votre routeur Wi-Fi. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur Wi-Fi.

1. Après avoir saisi le PIN, tapez sur [OK] sur le Reader. Le SSID (Service Set Identifier) de votre routeur Wi-Fi s’affiche dans la liste [Réseaux Wi-Fi] de l’écran [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur le SSID de votre routeur Wi-Fi [Connecter].

Le Reader se connecte à un réseau sans fil.
L’état de la connexion sans fil s’affiche sur la barre d’état. Reportez-vous à la section Détails.
Pour des notes plus techniques, reportez-vous à la section Détails.

### Cas C : connexion à un routeur Wi-Fi ne prenant pas en charge le WPS

Veillez à activer le [Wi-Fi] et à taper sur [Paramètres Wi-Fi] sur l’écran [Paramètres réseau sans fil]. Vous pouvez aussi activer le [Wi-Fi] en tapant sur la barre d’état et en tapant sur [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur [Rechercher].

Les points d’accès disponibles sont répertoriés sous [Réseaux Wi-Fi].

Élément | Description
| SSID du réseau
| Type de sécurité
| Indicateur de page
| Icône de changement de page
| Le Wi-Fi est activé et le Reader détecte un réseau non sécurisé.
| Le Wi-Fi est activé et le Reader détecte un réseau sécurisé. Le routeur Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter exige un mot de passe. Un mot de passe peut également être appelé clé WEP/clé WPA/clé de cryptage/clé de réseau, etc.

1. Tapez sur le SSID (Service Set Identifier) de votre routeur Wi-Fi dans la liste [Réseaux Wi-Fi]. Pour plus de détails sur la manière de déterminer du SSID de votre routeur Wi-Fi, reportez-vous au mode d’emploi de votre routeur Wi-Fi.

1. Si l’on vous demande un mot de passe, tapez sur la zone de saisie et saisissez le mot de passe à l’aide du clavier à l’écran.

1. Tapez sur [Connecter].

Le Reader se connecte à un réseau Wi-Fi.
L’état de la connexion sans fil s’affiche sur la barre d’état. Reportez-vous à la section Détails.
Pour des notes plus techniques, reportez-vous à la section Détails.

### Cas D : connexion à un réseau Wi-Fi disponible

Certains points d’accès publics ou « hotspots » sont ouverts ; il vous suffit de vous y connecter. Veillez à activer le [Wi-Fi] et à taper sur [Paramètres Wi-Fi] sur l’écran [Paramètres réseau sans fil]. Vous pouvez aussi activer le [Wi-Fi] en tapant sur la barre d’état et en tapant sur [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur [Rechercher].

Les points d’accès disponibles sont répertoriés sous [Réseaux Wi-Fi].

Élément | Description
| SSID du réseau
| Type de sécurité
| Indicateur de page
| Icône de changement de page
| Le Wi-Fi est activé et le Reader détecte un réseau non sécurisé.
| Le Wi-Fi est activé et le Reader détecte un réseau sécurisé. Le routeur Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter exige un mot de passe. Un mot de passe peut également être appelé clé WEP/clé WPA/clé de cryptage/clé de réseau, etc.

1. Tapez sur le SSID (Service Set Identifier) de votre routeur Wi-Fi dans la liste [Réseaux Wi-Fi].

1. Si l’on vous demande un mot de passe, tapez sur la zone de saisie et saisissez le mot de passe à l’aide du clavier à l’écran.

1. Tapez sur [Connecter].

L’état de la connexion sans fil s’affiche sur la barre d’état.

1. L’application [Navigateur] peut commencer à se connecter automatiquement à un point d’accès public. Dans le cas contraire, lancez l’application [Navigateur] manuellement : appuyez sur la touche (Accueil), puis tapez sur [Navigateur].

1. L’écran de navigation peut afficher des informations supplémentaires sur le succès de la connexion. Le cas échéant, suivez la/les instruction(s).

Pour des notes plus techniques, reportez-vous à la section Détails.

### Configurer manuellement une connexion Wi-Fi

Vous pouvez configurer manuellement une connexion au réseau Wi-Fi en saisissant les informations nécessaires à la connexion. Veillez à activer le [Wi-Fi] et à taper sur [Paramètres Wi-Fi] sur l’écran [Paramètres réseau sans fil]. Vous pouvez aussi activer le [Wi-Fi] en tapant sur la barre d’état et en tapant sur [Paramètres Wi-Fi].

1. Tapez sur [Ajouter réseau Wi-Fi].

1. Tapez sur [Enregistrement manuel].

1. Tapez sur la zone de saisie [SSID], puis effectuez la saisie à l’aide du clavier à l’écran.

1. Tapez sur le menu [Méthode de sécurité] (la valeur par défaut est [Ouvrir]), puis tapez sur le type de sécurité pris en charge.

1. Tapez sur la zone de saisie [Mot de passe], saisissez votre mot de passe à l’aide du clavier à l’écran, puis tapez sur [Fine] [Enregistrer].

1. Tapez sur le SSID du réseau enregistré dans la liste [Réseaux Wi-Fi] de l’écran [Paramètres Wi-Fi].

1. Si l’on vous demande un mot de passe, tapez sur la zone de saisie et saisissez le mot de passe à l’aide du clavier à l’écran.

1. Tapez sur [Connecter].

Le Reader se connecte à un réseau Wi-Fi.
L’état de la connexion Wi-Fi s’affiche sur la barre d’état. Reportez-vous à la section Détails.
Pour des notes plus techniques, reportez-vous à la section Détails.

### Remarques générales sur la connectivité du Wi-Fi

- Tapez et laissez le doigt sur un SSID réseau dans la liste [Réseaux Wi-Fi] pour afficher l’état du point d’accès ainsi que les informations associées.

- Avant de vous connecter à un réseau sans fil, vérifiez toutes les exigences, les détails du nom d’utilisateur et/ou mot de passe avec le fournisseur du service d’accès à Internet/au Wi-Fi.

- Vous pouvez configurer jusqu’à 20 connexions au Wi-Fi.

- Le Reader ne prend pas en charge certains systèmes de sécurité du réseau Wi-Fi personnalisés. Pour plus de détails, contactez le fournisseur de service d’accès à Internet/au Wi-Fi.

- Si vous modifiez le mot de passe d’un réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté, le Reader tentera de se reconnecter au réseau Wi-Fi à l’aide du nouveau mot de passe.

- Pour utiliser une adresse IP statique, appuyez sur la touche (Menu) tapez sur [Options avancees] dans [Paramètres Wi-Fi] tapez sur [Utiliser une IP statique]. Ne changez pas ce paramètre sauf mention contraire d’un administrateur réseau, sinon la connexion au réseau Wi-Fi risque de ne pas s’établir correctement.

- Si le SSID (Service Set Identifier) d’un point d’accès est privé, saisissez manuellement les informations de la connexion Wi-Fi.

- Le point d’accès peut filtrer l’accès par adresse MAC. Vérifiez l’adresse MAC en appuyant sur la touche (Accueil) tapez sur [Paramètres] [À propos] [Information appareil], puis enregistrez l’adresse MAC avec le point d’accès pour établir une connexion Wi-Fi.

- Une fois connecté au réseau Wi-Fi, vous pouvez également afficher la vitesse, la sécurité et d’autres détails du réseau Wi-Fi en appuyant sur la touche (Menu) et en tapant sur [Information de connexion] dans l’écran [Paramètres Wi-Fi].

- Il est possible de se reconnecter à un point d’accès déjà configuré en tapant simplement sur celui-ci dans la liste [Réseaux Wi-Fi] et en tapant sur [Connecter].

Haut de la page