Reader™ Betriebsanleitung
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Teile und Bedienelemente > microSD-Karteneinschub

## microSD-Karteneinschub

Der microSD-Karteneinschub befindet sich unten rechts auf der Rückseite des Readers. Halten Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach unten und dem Pfeil in Richtung des microSD-Karteneinschubs und schieben Sie die Karte dann hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet. Die Zugriffsanzeige leuchtet orange, während der Reader auf die microSD-Karte zugreift.
Schließen Sie die Einschubabdeckung, wenn Sie eine microSD-Karte verwenden.
Sie können die microSD-Karte bei Bedarf formatieren. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.

1. Zugriffsanzeige

1. Einschubabdeckung

Zum Seitenanfang