Reader™ Betriebsanleitung
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Ein-/Ausschalten > Ein-/Ausschalten

## Ein-/Ausschalten

1. Taste (Ein/Aus)

1. Lade-/Betriebsanzeige

### Einschalten

1. Drücken Sie die Taste (Ein/Aus).

Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird die Taste (Ein/Aus) nicht mehr mit Strom versorgt und Sie können den Reader nicht mehr einschalten. In diesem Fall blinkt die Lade-/Betriebsanzeige möglicherweise 3-mal rot. Schließen Sie den Reader über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an. Der Reader schaltet sich nach etwa 5 Minuten automatisch ein. Warten Sie, bis sich der Reader eingeschaltet hat, bevor Sie versuchen, ihn zu bedienen.

### Herunterfahren/vollständiges Ausschalten

1. Halten Sie die Taste (Ein/Aus) etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

1. Tippen Sie auf [Ja], um den Reader auszuschalten.

Wenn Sie den Reader längere Zeit nicht verwenden und daher vollständig ausschalten, hält der Akku länger, als wenn Sie den Reader im Schlafmodus lassen.
Dieselbe Funktion können Sie über das Menü [Einstellungen] ausführen.

1. Drücken Sie die Taste (Startseite) tippen Sie auf [Einstellungen] [Gerät ausschalten] [Ja].

### Schlafmodus

Um den Akku zu schonen und eine unbeabsichtigte Bedienung über das Touchpanel zu verhindern, schalten Sie den Reader mit der Taste (Ein/Aus) in den Schlafmodus. Der Standby-Bildschirm wird angezeigt. Sie können den Standby-Bildschirm individuell anpassen. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Um den Reader aus dem Schlaf- in den Betriebsmodus zu schalten, drücken Sie erneut die Taste (Ein/Aus).

### Automatische Stromsparmodi

Wenn 10 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, schaltet der Reader in den Schlafmodus. Nach 3 Tagen im Schlafmodus wird der Reader automatisch heruntergefahren/vollständig ausgeschaltet. Die automatischen Stromsparmodi lassen sich nicht deaktivieren.
Zum Seitenanfang