Reader™ Betriebsanleitung
Drucken
Startseite > Sonstige Informationen > Anhang > Technische Daten

## Technische Daten

### Modellname

PRS-T1

### Stromversorgung

Integrierter Akku: 3,7 V Gleichstrom, 1.000 mAh
USB-Stromversorgung mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels über einen Computer oder das optionale Netzteil PRSA-AC1A (gesondert erhältlich).

### Akkubetriebsdauer (fortlaufendes Umblättern)

Maximale Akkubetriebsdauer: ca. 14.000 Seitenwechsel beim Lesen.*
* Gemessen anhand von textbasierten Inhalten im ePub-Format und bei vollständig geladenem Akku, wobei das fortlaufende Umblättern mit etwa einer Sekunde pro Seite und bei der empfohlenen Betriebstemperatur erfolgte. Die tatsächliche Akkubetriebsdauer variiert möglicherweise je nach der Verwendung und dem jeweiligen Gerät.

### Ladedauer

Laden mit dem Computer: ca. 2,5 Stunden
Laden mit dem Netzteil PRSA-AC1A (gesondert erhältlich): ca. 2 Stunden

### Kapazität des Gerätespeichers (für Datenspeicherung)

ca. 1,4 GB nach Anfangseinstellung.
Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Umfang der werkseitig auf dem Gerät gespeicherten Inhalte variieren.

### Betriebs-/Ladetemperatur

5 °C bis 35 °C

### Abmessungen (B/H/T)

ca. 110 × 173 × 8,9 mm

### Gewicht

ca. 168 g

### Anzeige

152,4 mm (6 Zoll) diagonal, elektrophoretische Anzeige
600 × 800 Pixel, 16 Graustufen

### Wi-Fi

Funkstandards: IEEE 802.11b/g/n-konform
Funkverschlüsselung: WEP (offenes System), WEP (gemeinsamer Schlüssel), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Erweiterungseinschübe

microSD-Karteneinschub
Informationen zu den unterstützten Kartentypen und Sicherheitshinweise finden Sie in Details.

### Mitgelieferte Teile

USB-Kabel × 1
Eingabestift × 1
Kurzanleitung
Zum Seitenanfang