Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Batterij > Opladen van de Reader

## Opladen van de Reader

Het laad/batterijstatuspictogram bovenaan rechts van de statusbalk geeft de batterijstatus weer. Raadpleeg Details.
Indien bijna leeg, kies een van de methodes in de volgende secties om de Reader op te laden.

1. USB-aansluiting

1. Laad-/bedrijfslampje

### Opladen via uw computer

1. Schakel uw computer in.

1. Sluit de Reader aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.

Wacht tot het [USB verbonden]-scherm wordt weergegeven op de Reader.

Methode | Beschrijving
Gegevensoverdrachtmodus | Tijdens het laden kunt u de Reader-software installeren of bestanden overzetten van uw computer naar de Reader. De Reader kan niet worden bediend. Zodra het USB-opslagscherm wordt weergegeven op de Reader, wordt het op uw computer herkend en verschijnen de "READER"- en "SETTING"-drives op uw computer. Wanneer het pictogram* wijzigt naar , is het laden voltooid. Wanneer het laden is voltooid, koppel de USB-kabel los van de Reader en van uw computer. Na een korte tijd verschijnt het [Hoofdscherm]-scherm.
Oplaadmodus | Druk op de (Home)-knop. Het [Hoofdscherm]-scherm verschijnt. Wanneer het pictogram wijzigt naar , is het laden voltooid. In deze stand wordt de Reader niet door uw computer herkend. Wanneer het laden is voltooid, koppel de USB-kabel los van de Reader en van uw computer.

* Dit pictogram wordt uitsluitend weergegeven wanneer de Reader in gegevensoverdrachtmodus staat.
Opmerking

- Uw computer dient te zijn ingeschakeld om de Reader op te laden. De Reader wordt niet opgeladen wanneer de computer in slaapstand of stand-bymodus gaat. Houd uw computer tijdens het opladen van de Reader ingeschakeld met een stabiele en ononderbroken stroomtoevoer.

- De (Power)-knop kan niet worden gebruikt wanneer de Reader met uw computer is verbonden en wordt opgeladen.

- Als u de Reader uitschakelt door in oplaadmodus te tikken op [Instellingen] [App. uitschkln], stopt het opladen van de Reader.

Tip

- U kunt de Reader ook opladen met de netspanningsadapter (PRSA-AC1A, apart verkocht). Deze laadmethode neemt ongeveer 2 uur in beslag om de batterij volledig op te laden.

- Om te veranderen van laadmodus naar gegevensoverdrachtmodus, tik op de statusbalk om het notificatievenster weer te geven tik op [USB verbonden].

### Batterijstatusaanduiding

De batterijstatusaanduiding geeft de laadstatus of de geschatte resterende batterijlading weer.

Pictogram | Beschrijving
| Vier balkjes betekenen een volledig of bijna volledig opgeladen batterij. Het aantal balkjes daalt naarmate de lading van de batterij zakt. Geen enkel balkje betekent dat de batterij zo goed als leeg is.
| De batterij is volledig opgeladen.
| De batterij wordt opgeladen.

Ga naar paginabegin