Guía del usuario de Reader™
Imprimir
Página principal > Información complementaria > Apéndice > Especificaciones

## Especificaciones

### Nombre del modelo

PRS-T1

### Fuente de alimentación

Batería recargable integrada: 3,7 V CC, 1.000 mAh
USB con alimentación desde un ordenador o el adaptador de CA opcional PRSA-AC1A (se vende por separado) mediante el cable USB suministrado.

### Autonomía de la batería (cambio continuo de página)

Batería cargada al máximo: aproximadamente 14.000 cambios de página continuos utilizando solo la función de lectura.*
* Medición realizada utilizando un contenido con formato ePub de texto con la batería totalmente cargada y cambio de página consecutivo a una velocidad de aproximadamente un segundo por página en un entorno con la temperatura recomendada. La autonomía real de la batería puede variar en función del uso y de cada dispositivo concreto.

### Tiempo de carga

Carga a través del ordenador: aprox. 2,5 horas
Carga con un adaptador de CA PRSA-AC1A (se vende por separado): aprox. 2 horas

### Capacidad de la memoria interna (para el almacenamiento de datos)

Aproximadamente 1,4 GB tras la configuración inicial.
En función del tamaño de los contenidos precargados, la capacidad de la memoria puede variar.

### Temperatura de funcionamiento/carga

5°C - 35°C

### Dimensiones (an./al./pr.)

Aprox. 110 × 173 × 8,9 mm

### Peso

Aprox. 168 g

### Pantalla

Pantalla electroforética diagonal de 152,4 mm (6 pulgadas)
600 × 800 píxeles, escala de grises de 16 niveles

### Wi-Fi

Tecnología inalámbrica: compatible con IEEE 802.11b/g/n
Seguridad inalámbrica: WEP (sistema abierto), WEP (clave compartida), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Ranuras de ampliación

Ranura para tarjetas microSD
Consulte Detalles para obtener información sobre los tipos de tarjeta compatibles y las precauciones que debe tomar.

### Componentes suministrados

Cable USB × 1
Bolígrafo × 1
Guía de inicio rápido
Ir al principio de la página