Guía del usuario de Reader™
Imprimir
Página principal > Primeros pasos > Conectividad inalámbrica > Conectarse a una red Wi-Fi®

## Conectarse a una red Wi-Fi®

Para comprar en Reader Store o conectarse a Internet de forma inalámbrica, configure una conexión a Internet inalámbrica (Wi-Fi®) siguiendo estos pasos.

### Preparativos para configurar una conexión Wi-Fi

Antes de conectarse a un punto de acceso, active la opción [Wi-Fi] en el Reader.

1. Pulse el botón (Inicio) toque [Configuración] [Configuración red inalámbrica].

1. Compruebe que hay una marca de selección en la casilla que aparece a la derecha de [Wi-Fi].

La marca de selección indica que la conexión [Wi-Fi] está activada. La conexión Wi-Fi está activada por omisión.
Otra opción es tocar la barra de estado [Wi-Fi].
Sugerencia

- Apague la conexión [Wi-Fi] cuando no la esté utilizando para que la batería del Reader le dure más tiempo.

- Si no realiza ninguna operación en la que necesite la conexión inalámbrica durante más de 5 minutos, se activará automáticamente el modo reposo de esta función. Consulte Detalles.

#### Iconos de estado de la conexión Wi-Fi

Los siguientes iconos indican el estado de la conexión Wi-Fi en la barra de estado.

Icono | Estado
| La conexión Wi-Fi está activada. El número de barras indica la intensidad de la señal Wi-Fi.
| La función de red Wi-Fi del Reader está en modo reposo. Consulte Detalles.
| No se detecta ningún punto de acceso Wi-Fi. En este estado, no se puede acceder a Reader Store.
| La opción [Wi-Fi] está apagada.

### Elegir un tipo de conexión

Teniendo en cuenta su entorno Wi-Fi, conéctese a un punto de acceso con uno de los métodos indicados a continuación.
Las siguientes preguntas le permitirán determinar cuál es la mejor opción para configurar una conexión a redes Wi-Fi en el Reader en su caso.

1. Internet

*WPS: configuración Wi-Fi protegida

Caso A

Router Wi-Fi compatible con WPS provisto de botón WPS Detalles

Caso B

Router Wi-Fi compatible con WPS con introducción de PIN Detalles

Caso C

Conexión a un router Wi-Fi no compatible con WPS Detalles

Caso D

Conexión a una red Wi-Fi disponible Detalles

Configuración manual

Configure una conexión a redes Wi-Fi de forma manual. Conéctese a un punto de acceso en el que el valor SSID sea invisible. Consulte Detalles.

### Caso A: Router Wi-Fi compatible con WPS provisto de botón WPS

El Reader es compatible con el sistema WPS (configuración Wi-Fi protegida), que le permite conectarse fácilmente a través de Wi-Fi con el botón “WPS” o “Conectar” desde un router Wi-Fi compatible con WPS. No olvide activar la conexión [Wi-Fi] y tocar [Configuración Wi-Fi] en la pantalla [Configuración red inalámbrica]. Otra opción para activar la conexión [Wi-Fi] es tocar la barra de estado y, después, tocar [Configuración Wi-Fi].

1. Toque [Método conf pulsador. WPS] [Iniciar].

1. En su router Wi-Fi, pulse el botón “WPS” o “Conectar” sin dejar que pasen más de 2 minutos.*

El Reader intentará automáticamente establecer una conexión Wi-Fi.
* El botón puede tener un nombre distinto en su router Wi-Fi.

1. Botón “WPS” o “Conectar”

1. Cuando la pantalla del Reader indique que ha terminado el proceso de configuración, toque [OK].

Aparecerá el estado de la conexión inalámbrica en la barra de estado. Consulte Detalles.
Para obtener más información sobre las cuestiones técnicas, consulte Detalles.

### Caso B: Router Wi-Fi compatible con WPS con introducción de PIN

Si su router Wi-Fi compatible con WPS no admite la configuración a través de un botón, establezca la conexión introduciendo un PIN (número de identificación personal). No olvide activar la conexión [Wi-Fi] y tocar [Configuración Wi-Fi] en la pantalla [Configuración red inalámbrica]. Otra opción para activar la conexión [Wi-Fi] es tocar la barra de estado y, después, tocar [Configuración Wi-Fi].

1. Toque [Añadir red Wi-Fi] [Método PIN WPS] [Iniciar].

Aparecerá un PIN en la pantalla del Reader.
Introduzca el PIN en su router Wi-Fi. Consulte el manual de instrucciones del router Wi-Fi para obtener más información.

1. Después de introducir el PIN, toque [OK] en el Reader. El SSID (identificador de conjunto de servicios) del router Wi-Fi aparecerá en la lista [Redes Wi-Fi], en la pantalla [Configuración Wi-Fi].

1. Toque el SSID de su router Wi-Fi [Conectar].

El Reader se conectará a la red inalámbrica.
Aparecerá el estado de la conexión inalámbrica en la barra de estado. Consulte Detalles.
Para obtener más información sobre las cuestiones técnicas, consulte Detalles.

### Caso C: Conexión a un router Wi-Fi no compatible con WPS

No olvide activar la conexión [Wi-Fi] y tocar [Configuración Wi-Fi] en la pantalla [Configuración red inalámbrica]. Otra opción para activar la conexión [Wi-Fi] es tocar la barra de estado y, después, tocar [Configuración Wi-Fi].

1. Toque [Buscar].

Aparecerán los puntos de acceso disponibles en [Redes Wi-Fi].

Opción | Descripción
| SSID de la red
| Tipo de sistema de seguridad
| Indicador de página
| Icono de cambio de página
| La conexión Wi-Fi está activada y el Reader detecta una red no segura.
| La conexión Wi-Fi está activada y el Reader detecta una red segura. Debe introducir una contraseña para conectarse al router Wi-Fi deseado. La contraseña también puede recibir el nombre de clave WEP/clave WPA/clave de cifrado/clave de red, etc.

1. Toque el SSID (identificador de conjunto de servicios) del router Wi-Fi en la lista [Redes Wi-Fi]. Para obtener información sobre cómo obtener el SSID de su router Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones de su router Wi-Fi.

1. Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña con el teclado en pantalla.

1. Toque [Conectar].

El Reader se conectará a la red Wi-Fi.
Aparecerá el estado de la conexión inalámbrica en la barra de estado. Consulte Detalles.
Para obtener más información sobre las cuestiones técnicas, consulte Detalles.

### Caso D: Conexión a una red Wi-Fi disponible

Algunos puntos de acceso inalámbricos públicos (también conocidos como “hotspots”) están abiertos y permiten la conexión directa. No olvide activar la conexión [Wi-Fi] y tocar [Configuración Wi-Fi] en la pantalla [Configuración red inalámbrica]. Otra opción para activar la conexión [Wi-Fi] es tocar la barra de estado y, después, tocar [Configuración Wi-Fi].

1. Toque [Buscar].

Aparecerán los puntos de acceso disponibles en [Redes Wi-Fi].

Opción | Descripción
| SSID de la red
| Tipo de sistema de seguridad
| Indicador de página
| Icono de cambio de página
| La conexión Wi-Fi está activada y el Reader detecta una red no segura.
| La conexión Wi-Fi está activada y el Reader detecta una red segura. Debe introducir una contraseña para conectarse al router Wi-Fi deseado. La contraseña también puede recibir el nombre de clave WEP/clave WPA/clave de cifrado/clave de red, etc.

1. Toque el SSID (identificador de conjunto de servicios) del router Wi-Fi en la lista [Redes Wi-Fi].

1. Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña con el teclado en pantalla.

1. Toque [Conectar].

Aparecerá el estado de la conexión inalámbrica en la barra de estado.

1. Es posible que la aplicación [Navegador] se abra automáticamente para establecer la conexión con un punto de acceso público. De lo contrario, abra la aplicación [Navegador] manualmente: pulse el botón (Inicio) y toque [Navegador].

1. En la pantalla del navegador, pueden aparecer otros datos necesarios para establecer la conexión. Siga las instrucciones indicadas.

Para obtener más información sobre las cuestiones técnicas, consulte Detalles.

### Configuración manual de una conexión Wi-Fi

Puede configurar una conexión a una red Wi-Fi manualmente introduciendo la información necesaria para la conexión. No olvide activar la conexión [Wi-Fi] y tocar [Configuración Wi-Fi] en la pantalla [Configuración red inalámbrica]. Otra opción para activar la conexión [Wi-Fi] es tocar la barra de estado y, después, tocar [Configuración Wi-Fi].

1. Toque [Añadir red Wi-Fi].

1. Toque [Inscripción manual].

1. Toque la zona de introducción de [SSID] y escríbalo con el teclado en pantalla.

1. Toque el menú [Método de seguridad] (el valor predeterminado es [Abrir]) y, después, toque el tipo de sistema de seguridad admitido.

1. Toque la zona de introducción de texto de [Contrasena] y escriba la contraseña con el teclado en pantalla y, después, toque [Gereed] [Guardar].

1. Toque el SSID guardado de la red en la lista [Redes Wi-Fi], en la pantalla [Configuración Wi-Fi].

1. Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, toque la zona de introducción de texto y escriba la contraseña con el teclado en pantalla.

1. Toque [Conectar].

El Reader se conectará a la red Wi-Fi.
Aparecerá el estado de la conexión Wi-Fi en la barra de estado. Consulte Detalles.
Para obtener más información sobre las cuestiones técnicas, consulte Detalles.

### Indicaciones generales sobre la conectividad Wi-Fi

- Mantenga pulsado un SSID de red en la lista [Redes Wi-Fi] para consultar el estado del punto de acceso y la información relacionada.

- Antes de conectarse a una red inalámbrica, consulte todos los requisitos y también el nombre de usuario y/o la contraseña con su proveedor de Internet/Wi-Fi.

- Puede configurar un máximo de 20 conexiones a redes Wi-Fi.

- El Reader no es compatible con algunos sistemas de seguridad personalizados para redes Wi-Fi. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de Internet/Wi-Fi.

- Si edita la contraseña de una red Wi-Fi a la que está conectado, el Reader intentará volverse a conectar a la red Wi-Fi con la nueva contraseña.

- Para utilizar una dirección IP estática, pulse el botón (Menú) toque [Avanzado] en la pantalla [Configuración Wi-Fi] toque [Utilizar IP estática]. No modifique este ajuste a menos que se lo indique un administrador de redes, ya que es posible que si lo hace se produzca algún problema con la conexión a redes Wi-Fi.

- Si un punto de acceso tiene un SSID (identificador de conjunto de servicios) privado, introduzca la información de conexión Wi-Fi manualmente.

- Es posible que el punto de acceso filtre el acceso por la dirección MAC. Para consultar la dirección MAC, pulse el botón (Inicio) toque [Configuración] [Acerca de] [Información aparato] y después, registre la dirección MAC en el punto de acceso para establecer una conexión Wi-Fi.

- Si está conectado a una red Wi-Fi, puede consultar la velocidad, la seguridad y otros datos de la red Wi-Fi pulsando el botón (Menú) y tocando [Informaciones de conexión] en la pantalla [Configuración Wi-Fi].

- Una vez que un punto de acceso está configurado, para volver a conectarse a él solo tiene que tocarlo en la lista [Redes Wi-Fi] y tocar [Conectar].

Ir al principio de la página