Brugervejledning til din Reader™
Udskriv
Hovedside > Introduktion > Trådløs forbindelse > Adgang til Wi-Fi®-netværk

## Adgang til Wi-Fi®-netværk

Hvis du vil oprette trådløs forbindelse til internettet, skal du konfigurere en trådløs internetforbindelse (Wi-Fi®) ved at udføre følgende trin.

### Klargøring af Wi-Fi-forbindelse

Før du opretter forbindelse til et adgangspunkt, skal du aktivere [Wi-Fi] på din Reader.

1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Settings] [Wireless Network Settings].

1. Kontroller, at afkrydsningsfeltet til højre for [Wi-Fi] er markeret.

Markeringen betyder, at [Wi-Fi] er aktiveret. Wi-Fi er som standard aktiveret.
Du kan eventuelt også trykke på statuslinjen [Wi-Fi].
Tip

- Deaktiver [Wi-Fi], når funktionen ikke er i brug, for at forlænge brugstiden af batteriet i din Reader.

- Hvis du ikke har brugt den trådløse forbindelse i over 5 minutter, skifter den trådløse funktion automatisk til standby. Se Detaljer.

#### Wi-Fi-statusikoner

Følgende ikoner på statuslinjen angiver Wi-Fi-forbindelsens status.

Ikon | Status
| Wi-Fi er aktiveret. Antallet af buer angiver Wi-Fi-signalets styrke.
| Wi-Fi-netværksfunktionen på din Reader er i standby. Se Detaljer.
| Der er intet Wi-Fi-adgangspunkt.
| Indstillingen [Wi-Fi] er deaktiveret.

### Valg af tilslutningstype

Vælg dit Wi-Fi-miljø, og følg en af metoderne nedenfor for at oprette forbindelse til et adgangspunkt.
Brug følgende spørgsmål til at finde den bedst egnede metode til konfigurering af din Readers Wi-Fi-netværksforbindelse.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup

Metode A

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap Detaljer

Metode B

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-knap. Se Detaljer.

Metode C

Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS. Se Detaljer.

Metode D

Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Se Detaljer.

Manuel konfigurering

Manuel konfigurering af en Wi-Fi-netværksforbindelse – opret forbindelse til et adgangspunkt, hvor SSID'et er indstillet til at være usynligt. Se Detaljer.

### Metode A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap

Din Reader er kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup), der gør det nemt at oprette Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af knappen "WPS" eller "Connect" på din WPS-kompatible Wi-Fi-router. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på [WPS Push-Button Configuration] [Start ].

1. Tryk på knappen "WPS" eller "Connect" på din Wi-Fi-router inden for 2 minutter.*

Din Reader forsøger automatisk at oprette en Wi-Fi-forbindelse.
* Navnet på knappen på din Wi-Fi kan variere.

1. Knappen "WPS" eller "Connect"

1. Når skærmen på din Reader viser, at konfigurationen er udført, skal du trykke på [OK].

Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

### Metode B: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-knap

Hvis din WPS-kompatible Wi-Fi-router ikke understøtter knapkonfiguration, skal du oprette forbindelse ved at indtaste en PIN-kode (Personal Identification Number). Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på [Add Wi-Fi Network] [WPS PIN Method] [Start ].

Der vises en PIN-kode på skærmen på din Reader.
Indtast din PIN-kode på din Wi-Fi-router. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din Wi-Fi-router.

1. Når du har indtastet PIN-koden, skal du trykke på [OK] på din Reader. Wi-Fi-routerens SSID (Service Set Identifier) vises på listen [Wi-Fi Networks] på skærmen [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på Wi-Fi-routerens SSID [Connect].

Din Reader opretter forbindelse til det trådløse netværk.
Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

### Metode C: Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS

Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på [Scan].

Der vises en liste over tilgængelige adgangspunkter under [Wi-Fi Networks].

Element | Beskrivelse
| Netværks-SSID
| Sikkerhedstype
| Sidetal
| Ikon for bladring
| Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et ubeskyttet netværk.
| Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et beskyttet netværk. Der skal indtastes en adgangskode for at oprette forbindelse til den ønskede Wi-Fi-router. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.

1. Tryk på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) på listen [Wi-Fi Networks]. Yderligere oplysninger om placering af Wi-Fi-routerens SSID findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med din Wi-Fi-router.

1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

1. Tryk på [Connect].

Din Reader opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket.
Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

### Metode D: Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk

Nogle offentlige, trådløse adgangspunkter eller "hotspots" er åbne, og du kan derfor uden videre oprette forbindelse til dem. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på [Scan].

Der vises en liste over tilgængelige adgangspunkter under [Wi-Fi Networks].

Element | Beskrivelse
| Netværks-SSID
| Sikkerhedstype
| Sidetal
| Ikon for bladring
| Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et ubeskyttet netværk.
| Wi-Fi er aktiveret, og din Reader har registreret et beskyttet netværk. Der skal indtastes en adgangskode for at oprette forbindelse til den ønskede Wi-Fi-router. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.

1. Tryk på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) på listen [Wi-Fi Networks].

1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

1. Tryk på [Connect].

Statussen for den trådløse forbindelse vises på statuslinjen.

1. Programmet [Browser] starter muligvis automatisk for at oprette forbindelse til et offentligt adgangspunkt. Ellers kan du starte programmet [Browser] manuelt ved at trykke på knappen (Startside) og trykke på [Browser].

1. Der vises muligvis yderligere oplysninger om udførelse af tilslutningen på browserskærmen. Følg anvisningerne, hvor det er muligt.

Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

### Manuel konfiguration af en Wi-Fi-forbindelse

Du kan konfigurere en Wi-Fi-netværksforbindelse manuelt ved at indtaste de oplysninger, der er nødvendige for at udføre tilslutningen. Kontroller, at indstillingen [Wi-Fi] er aktiveret, og tryk på [Wi-Fi Settings] på skærmen [Wireless Network Settings]. Du kan også vælge at aktivere [Wi-Fi] ved at trykke på statuslinjen og trykke på [Wi-Fi Settings].

1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].

1. Tryk på [Manual Registration].

1. Tryk på inputområdet for [SSID], og indtast oplysningerne med skærmtastaturet.

1. Tryk på menuen [Security Method] (standardindstillingen er [Open]), og tryk derefter på den understøttede sikkerhedstype.

1. Tryk på inputområdet for [Password], indtast din adgangskode med skærmtastaturet, og tryk derefter på [OK] [Save].

1. Tryk på det gemte netværks-SSID på listen [Wi-Fi Networks] på skærmen [Wi-Fi Settings].

1. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du trykke på inputområdet og indtaste adgangskoden med skærmtastaturet.

1. Tryk på [Connect].

Din Reader opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket.
Statussen for den Wi-Fi-forbindelsen vises på statuslinjen. Se Detaljer.
Yderligere tekniske oplysninger findes under Detaljer.

### Generelle bemærkninger om Wi-Fi-forbindelser

- Tryk på et netværks-SSID på listen [Wi-Fi Networks], og hold fingeren på SSID'et for at få vist adgangspunktets status og relaterede oplysninger.

- Før du opretter forbindelse til et trådløst netværk, skal du kende alle krav, brugernavn og/eller adgangskode – disse oplysninger kan fås hos internetudbyderen/Wi-Fi-udbyderen.

- Du kan konfigurere op til 20 Wi-Fi-netværksforbindelser.

- Din Reader understøtter ikke alle tilpassede Wi-Fi-netværkssikkerhedssystemer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til internetudbyderen/Wi-Fi-udbyderen.

- Hvis du ændrer adgangskoden for et Wi-Fi-netværk, som du aktuelt er tilsluttet, forsøger din Reader at genoprette forbindelsen til Wi-Fi-netværket med den nye adgangskode.

- Hvis du vil bruge en statisk IP-adresse, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Advanced] under [Wi-Fi Settings] tryk på [Use Static IP]. Du må ikke ændre denne indstilling, medmindre du får besked på det af en netværksadministrator, da der ellers er risiko for, at der ikke kan oprettes Wi-Fi-netværksforbindelse.

- Hvis et adgangspunkts SSID (Service Set Identifier) er privat, skal du indtaste oplysningerne for Wi-Fi-forbindelsen manuelt.

- Adgangspunktet filtrerer muligvis adgangen med en MAC-adresse. Kontroller MAC-adressen ved at trykke på knappen (Startside) tryk på [Settings] [About] [Device Information], og registrer derefter MAC-adressen for adgangspunktet for at oprette en Wi-Fi-forbindelse.

- Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du også få vist hastighed, sikkerhed og andre oplysninger om Wi-Fi-netværket ved at trykke på knappen (Menu) og trykke på [Connection Information] op skærmen [Wi-Fi Settings].

- Når du en gang har konfigureret et adgangspunkt, kan du oprette forbindelse til det igen ved at trykke på det på listen [Wi-Fi Networks] og derefter trykke på [Connect].

Gå til toppen af siden