Reader™-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Aloitusopas > Langaton liitettävyys > Liittyminen Wi-Fi®-verkkoon

## Liittyminen Wi-Fi®-verkkoon

Jotta voit saada langattoman internet-yhteyden, asenna langaton (Wi-Fi®) internet-yhteys seuraavien vaiheiden mukaisesti.

### Wi-Fi-yhteyden asennuksen valmistelu

Kytke [Wi-Fi] päälle Reader-lukulaitteesta ennen yhteyden muodostamista liityntäpisteeseen.

1. Paina (Koti) -painiketta napauta [Settings] [Wireless Network Settings].

1. Varmista, että [Wi-Fi]-kohdan oikealla puolella olevassa ruudussa on valintamerkki.

Valintamerkki ilmaisee, että [Wi-Fi] on kytkettynä päälle. Wi-Fi on oletusasetuksena kytkettynä päälle.
Voit vaihtoehtoisesti napauttaa tilapalkkia [Wi-Fi].
VINKKEJÄ

- Kytke [Wi-Fi] pois päältä sen ollessa käyttämättömänä, jotta Reader-lukulaitteen akun kestoikä pitenee.

- Ellei mitään langattomia toimintoja suoriteta yli 5 minuuttiin, langaton toiminto siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Katso Tietoja.

#### Wi-Fi-tilakuvakkeet

Seuraavat tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Kuvake | Tila
| Wi-Fi on aktivoituna. Palkkien määrä ilmaisee Wi-Fi-signaalin voimakkuuden.
| Reader-laitteen Wi-Fi-verkkotoiminto on valmiustilassa. Katso Tietoja.
| Wi-Fi-liityntäpistettä ei ole.
| [Wi-Fi]-asetus on kytketty pois päältä.

### Yhteystyypin valinta

Voit omasta Wi-Fi-ympäristöstä riippuen muodostaa yhteyden liityntäpisteeseen jollain seuraavista tavoista.
Määrität seuraavien kysymysten avulla kaikkein sopivimman tavan Readerin Wi-Fi-verkkoyhteyden asennukseen.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup

Tapaus A

WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin, jossa WPS-painike Tietoja

Tapaus B

WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin PIN-koodin syötöllä Tietoja

Tapaus C

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-reitittimeen ilman WPS-tukea Tietoja

Tapaus D

Yhteyden muodostaminen käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon Tietoja

Manuaalinen asennus

Asennat Wi-Fi-verkkoyhteyden manuaalisesti; muodostat yhteyden liityntäpisteeseen, jonka SSID on asetettu näkymättömäksi. Katso Tietoja.

### Tapaus A: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin, jossa WPS-painike

Reader soveltuu WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennukseen, joka mahdollistaa Wi-Fi-yhteyden luonnin helposti WPS-yhteensopivan Wi-Fi-reitittimen painiketta ”WPS” tai ”Yhdistä” käyttämällä. Muista kytkeä [Wi-Fi] päälle ja napauta [Wi-Fi Settings] [Wireless Network Settings] -näytöstä. Vaihtoehtoisesti [Wi-Fi] voidaan kytkeä päälle napauttamalla tilapalkkia ja napauttamalla [Wi-Fi Settings].

1. Napauta [WPS Push-Button Configuration] [Start ].

1. Paina 2 minuutin kuluessa Wi-Fi-reitittimen painiketta ”WPS” tai ”Yhdistä”.*

Reader yrittää muodostaa automaattisesti Wi-Fi-yhteyden.
* Painikkeen nimi voi olla Wi-Fi-reitittimessäsi erilainen.

1. Painike ”WPS” tai ”Yhdistä”

1. Kun Reader-näyttö on ilmaissut asennuksen olevan valmis, napauta [OK].

Langattoman yhteyden tila näkyy tilapalkissa. Katso Tietoja.
Lisää teknisiä ilmoituksia, katso Tietoja.

### Tapaus B: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin PIN-koodin syötöllä

Jos WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reitittimesi ei tue painikkeella määritystä, voit muodostaa yhteyden PIN (henkilökohtainen tunnusluku) -koodilla. Muista kytkeä [Wi-Fi] päälle ja napauta [Wi-Fi Settings] [Wireless Network Settings] -näytöstä. Vaihtoehtoisesti [Wi-Fi] voidaan kytkeä päälle napauttamalla tilapalkkia ja napauttamalla [Wi-Fi Settings].

1. Napauta [Add Wi-Fi Network] [WPS PIN Method] [Start ].

Reader-laitteen näyttöön tulee PIN.
Syötä PIN Wi-Fi-reitittimeen. Lisätietoja on annettu Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeessa.

1. Napauta PIN-koodin antamisen jälkeen [OK] Reader-laitteesta. Wi-Fi-reitittimen SSID (Service Set Identifier) tulee näyttöön [Wi-Fi Settings] -ruudun [Wi-Fi Networks] -luetteloon.

1. Napauta Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnusta [Connect].

Reader muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.
Langattoman yhteyden tila näkyy tilapalkissa. Katso Tietoja.
Lisää teknisiä ilmoituksia, katso Tietoja.

### Tapaus C: Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-reitittimeen ilman WPS-tukea

Muista kytkeä [Wi-Fi] päälle ja napauta [Wi-Fi Settings] [Wireless Network Settings] -näytöstä. Vaihtoehtoisesti [Wi-Fi] voidaan kytkeä päälle napauttamalla tilapalkkia ja napauttamalla [Wi-Fi Settings].

1. Napauta [Scan].

Käytettävissä olevat liityntäpisteet näkyvät luettelona kohdassa [Wi-Fi Networks].

Kohta | Kuvaus
| Verkon SSID
| Suojaustapa
| Sivuilmaisin
| Sivunkääntökuvake
| Wi-Fi on aktivoitu ja Reader havaitsee suojaamattoman verkon.
| Wi-Fi on aktivoitu ja Reader havaitsee suojatun verkon. Wi-Fi-reititin, johon haluat muodostaa yhteyden, edellyttää salasanaa. Salasana voi olla nimeltään myös esim. WEP-avain/WPA-avain/salausavain/verkkoavain.

1. Napauta Wi-Fi-reitittimen SSID (Service Set Identifier) -tunnusta [Wi-Fi Networks] -luettelosta. Lisätietoja Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnuksen määrittämisestä on annettu Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaassa.

1. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja anna salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.

1. Napauta [Connect].

Reader muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
Langattoman yhteyden tila näkyy tilapalkissa. Katso Tietoja.
Lisää teknisiä ilmoituksia, katso Tietoja.

### Tapaus D: Yhteyden muodostaminen käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon

Eräät julkiset langattomat liityntäpisteet tai ”hotspotit” ovat avoimia ja niihin voi yksinkertaisesti muodostaa yhteyden. Muista kytkeä [Wi-Fi] päälle ja napauta [Wi-Fi Settings] [Wireless Network Settings] -näytöstä. Vaihtoehtoisesti [Wi-Fi] voidaan kytkeä päälle napauttamalla tilapalkkia ja napauttamalla [Wi-Fi Settings].

1. Napauta [Scan].

Käytettävissä olevat liityntäpisteet näkyvät luettelona kohdassa [Wi-Fi Networks].

Kohta | Kuvaus
| Verkon SSID
| Suojaustapa
| Sivuilmaisin
| Sivunkääntökuvake
| Wi-Fi on aktivoitu ja Reader havaitsee suojaamattoman verkon.
| Wi-Fi on aktivoitu ja Reader havaitsee suojatun verkon. Wi-Fi-reititin, johon haluat muodostaa yhteyden, edellyttää salasanaa. Salasana voi olla nimeltään myös esim. WEP-avain/WPA-avain/salausavain/verkkoavain.

1. Napauta Wi-Fi-reitittimen SSID (Service Set Identifier) -tunnusta [Wi-Fi Networks] -luettelosta.

1. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja anna salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.

1. Napauta [Connect].

Langattoman yhteyden tila näkyy tilapalkissa.

1. [Browser]-sovellus saattaa aloittaa automaattisesti yhteyden muodostuksen julkiseen liityntäpisteeseen. Ellei näin ole, käynnistä [Browser]-sovellus manuaalisesti; paina (Koti) -painiketta, napauta [Browser].

1. Selaimen näyttöön saattaa tulla lisätietoja yhteyden muodostamisesta. Noudata ohjeita, jos sovellettavissa.

Lisää teknisiä ilmoituksia, katso Tietoja.

### Wi-Fi-yhteyden manuaalinen asennus

Voit asentaa Wi-Fi-verkkoyhteyden manuaalisesti syöttämällä yhteyttä varten tarvittavat tiedot. Muista kytkeä [Wi-Fi] päälle ja napauta [Wi-Fi Settings] [Wireless Network Settings] -näytöstä. Vaihtoehtoisesti [Wi-Fi] voidaan kytkeä päälle napauttamalla tilapalkkia ja napauttamalla [Wi-Fi Settings].

1. Napauta [Add Wi-Fi Network].

1. Napauta [Manual Registration].

1. Napauta [SSID]-syöttöaluetta ja syötä tunnus näytön näppäimistöä käyttämällä.

1. Napauta [Security Method] -valikkoa (oletusarvona on [Open]) ja napauta sitten tuettua suojaustapaa.

1. Napauta [Password]-syöttöaluetta ja syötä tunnus näytön näppäimistöä käyttämällä [OK] [Save].

1. Napauta [Wi-Fi Settings] -ruudun [Wi-Fi Networks] -luettelosta tallennettua verkon SSID-tunnusta.

1. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja anna salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.

1. Napauta [Connect].

Reader muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
Wi-Fi-yhteyden tila näkyy tilapalkissa. Katso Tietoja.
Lisää teknisiä ilmoituksia, katso Tietoja.

### Wi-Fi-liitettävyyttä koskevia yleisiä huomautuksia

- Napauta ja pidä verkon SSID-tunnusta [Wi-Fi Networks] -luettelossa liityntäpisteen tilan ja siihen liittyvien tietojen näyttämiseksi.

- Tarkista kaikki vaatimukset, käyttäjänimeä ja/tai salasanaa koskevat tiedot internet-/Wi-Fi-palveluntarjoajalta ennen yhteyden muodostamista langattomaan verkkoon.

- Enintään 20 Wi-Fi-verkkoyhteyttä voidaan määrittää.

- Reader ei tue joidenkin Wi-Fi-verkkojen mukautettuja suojausjärjestelmiä. Saat lisää tietoja ottamalla yhteyttä internet-/Wi-Fi-palveluntarjoajaan.

- Jos muokkaat Wi-Fi-verkon salasanaa, johon yhteys on muodostettuna, Reader yrittää muodostaa uudelleen yhteyden Wi-Fi-verkkoon uudella salasanalla.

- Jos haluat käyttää pysyvää IP-osoitetta, paina (Valikko) -painiketta napauta [Advanced] ruudusta [Wi-Fi Settings] napauta [Use Static IP]. Tätä asetusta ei saa muuttaa, ellei verkon ylläpitäjä opasta toisin, sillä Wi-Fi-verkkoyhteyden muodostaminen ei välttämättä tapahdu oikein.

- Jos liityntäpisteen SSID (Service Set Identifier) on yksityinen, syötä Wi-Fi-yhteyden tiedot manuaalisesti.

- Liityntäpiste saattaa suodattaa MAC-osoitteen pääsyn. Tarkasta MAC-osoite painamalla (Koti) -painiketta napauta [Settings] [About] [Device Information], rekisteröi sitten MAC-osoite liityntäpisteen kanssa Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

- Kun yhteys on muodostettu Wi-Fi-verkkoon, näyttöön voi tuoda myös nopeuden, suojauksen ja muita Wi-Fi-verkon tietoja painamalla (Valikko) -painiketta ja napauttamalla [Connection Information] [Wi-Fi Settings] -ruudussa.

- Kerran määritettyyn liityntäpisteeseen voidaan muodostaa yhteys uudelleen yksinkertaisesti napauttamalla sitä [Wi-Fi Networks] -luettelosta ja napauttamalla [Connect].

Siirry sivun alkuun