Reader™-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Aloitusopas > Virran kytkeminen päälle/pois > Virran kytkeminen päälle/pois

## Virran kytkeminen päälle/pois

1. (Virta) -painike

1. Lataus/varattu-merkkivalo

### Virran kytkeminen päälle

1. Paina (Virta) -painiketta.

Jos akku on täysin tyhjentynyt, (Virta) -painike ei saa virtaa eikä Readerin kytkeminen päälle välttämättä onnistu. Tässä tapauksessa lataus/varattu-merkkivalo saattaa vilkkua punaisena 3 kertaa. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla; Reader kytkeytyy automaattisesti päälle noin 5 minuutin kuluttua. Odota, kunnes Reader-laite kytkeytyy päälle yrittämättä käyttää sitä.

### Sammuttaminen / virran täydellinen katkaisu

1. Paina (Virta) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

1. Katkaise Reader-lukulaitteesta virta napauttamalla [Yes].

Virran täydellinen katkaisu Reader-laitteesta voi auttaa akun virtaa kestämään pidempään kuin lepotilassa, kun Reader-laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Sama toimenpide voidaan suorittaa kohdan [Settings] kautta.

1. Paina (Koti) -painiketta napauta [Settings] [Device Shutdown] [Yes].

### Lepotila

Akun kestoiän pidentämiseksi ja kosketusnäytön tahattoman käytön estämiseksi kytke Reader lepotilaan painamalla (Virta) -painiketta. Valmiustilanäyttö aukeaa. Valmiustilanäytön voi personalisoida. Katso Tietoja.
Reader herätetään painamalla uudelleen (Virta) -painiketta.

### Automaattiset virransäästötilat

Reader siirtyy lepotilaan, kun se on käyttämättä 10 minuutin ajan. Kun Reader on ollut 3 päivää lepotilassa, se sammuu/siitä katkeaa virta automaattisesti. Automaattisia virransäästötiloja ei voi kytkeä pois päältä.
Siirry sivun alkuun