Bruksanvisning för Reader™
Skriv ut
Försida > Komma igång > Trådlös anslutning > Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

## Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

Vill du ansluta dig trådlöst till Internet så kan du ställa in en trådlös (Wi-Fi®) internetanslutning genom att följa dessa steg.

### Förbereda för att upprätta en Wi-Fi-anslutning

Aktivera [Wi-Fi] på Reader så att du kan koppla upp dig till en anslutningspunkt.

1. Tryck på (Hem) klicka på [Settings] [Wireless Network Settings].

1. Kontrollera att kryssrutan till höger om [Wi-Fi] är markerad.

En bock i rutan indikerar att [Wi-Fi] är aktiverat. Wi-Fi är aktiverat som standard.
Alternativt kan du klicka på statusfältet [Wi-Fi].
Tips

- Stäng av [Wi-Fi] när du inte använder det för att förlänga batteritiden på Reader.

- Om du inte använder dig av den trådlösa uppkopplingen kommer den trådlösa funktionen att gå in i standby-läge efter 5 minuter. Se Mer information.

#### Wi-Fi statusikoner

Följande ikoner på statusfältet indikerar statusen på Wi-Fi-uppkopplingen.

Ikon | Status
| Wi-Fi är aktiverat. Antalet vågor i ikonen indikerar signalstyrkan på Wi-Fi.
| Wi-Fi-nätverksfunktionen i Reader är i standby-läge. Se Mer information.
| Det finns ingen åtkomstpunkt för Wi-Fi.
| [Wi-Fi]-funktionen är avstängd.

### Välja en anslutningstyp

Beroende på din Wi-Fi-miljö ansluter du till en åtkomstpunkt via en av följande metoder.
Följande frågor avgör det lämpligaste fallet för inställning av Wi-Fi-uppkopplingen på din Reader.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup (skyddad konfiguration)

Fall A

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knapp Mer information

Fall B

En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-inmatning Mer information

Fall C

Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS-stöd Mer information

Fall D

Ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk Mer information

Manuell inställning

Ställa in en Wi-Fi-nätverksanslutning manuellt: anslut till en åtkomstpunkt för vilken SSID är inställd att vara osynlig. Se Mer information.

### Fall A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knapp

Reader är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup), som gör att du enkelt kan utföra en Wi-Fi-uppkoppling med ”WPS” eller med knappen ”Connect” på din WPS-kompatibla Wi-Fi-router. Se till att [Wi-Fi] är aktiverat och klicka på [Wi-Fi Settings] i skärmen [Wireless Network Settings]. Alternativt kan du aktivera [Wi-Fi] genom att klicka på statusfältet och klicka på [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på [WPS Push-Button Configuration] [Start ].

1. På din Wi-Fi-router, tryck på ”WPS” eller knappen ”Connect” inom 2 minuter.*

Reader försöker nu automatiskt att etablera en Wi-Fi-anslutning.
* Knappen på din Wi-Fi-router kan ha olika namn eller symboler.

1. ”WPS” eller knappen ”Connect”

1. När skärmen i Reader visar att anslutningen är etablerad klickar du på [OK].

Statusen för den trådlösa uppkopplingen visas i statusfältet. Se Mer information.
Se Mer information för mer teknisk information.

### Fall B: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med PIN-kodsinmatning

Om din WPS-kompatibla Wi-Fi-router inte har stöd för uppkoppling via knapp kopplar du upp med hjälp av ett PIN (Personal Identification Number). Se till att [Wi-Fi] är aktiverat och klicka på [Wi-Fi Settings] i skärmen [Wireless Network Settings]. Alternativt kan du aktivera [Wi-Fi] genom att klicka på statusfältet och klicka på [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på [Add Wi-Fi Network] [WPS PIN Method] [Start ].

En PIN-kod visas på skärmen på Reader.
Mata in PIN-koden på din Wi-Fi-router. Se handboken för din Wi-Fi-router för mer information.

1. När du har matat in PIN-koden klickar du på [OK] på Reader. Din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) visas i listan [Wi-Fi Networks] på skärmen [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på din Wi-Fi-routers SSID [Connect].

Reader ansluter till det trådlösa nätverket.
Statusen för den trådlösa uppkopplingen visas i statusfältet. Se Mer information.
Se Mer information för mer teknisk information.

### Fall C: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS-stöd

Se till att [Wi-Fi] är aktiverat och klicka på [Wi-Fi Settings] i skärmen [Wireless Network Settings]. Alternativt kan du aktivera [Wi-Fi] genom att klicka på statusfältet och klicka på [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på [Scan].

De tillgängliga åtkomstpunkterna listas under [Wi-Fi Networks].

Menypost | Beskrivning
| Nätverk SSID
| Säkerhetstyp
| Sidindikering
| Vända sida
| Wi-Fi är aktiverat och Reader upptäcker ett oskyddat nätverk.
| Wi-Fi är aktiverat och Reader upptäcker ett skyddat nätverk. Den Wi-Fi-router som du vill ansluta till kräver ett lösenord. Ett lösenord kan även kallas WEP-nyckel/WPA-nyckel/krypteringsnyckel/nätverksnyckel, etc.

1. Klicka på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) i listan [Wi-Fi Networks]. Se handboken för din Wi-Fi-router för mer information om hur du fastställer din Wi-Fi-routers SSID.

1. Om du ombes att ange ett lösenord klickar du på inmatningsfältet och matar in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

1. Klicka på [Connect].

Reader ansluter till Wi-Fi-nätverket.
Statusen för den trådlösa uppkopplingen visas i statusfältet. Se Mer information.
Se Mer information för mer teknisk information.

### Fall D: Ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk

En del publika trådlösa åtkomstpunkter, eller ”hotspots”, är öppna och det är bara att ansluta till dem. Se till att [Wi-Fi] är aktiverat och klicka på [Wi-Fi Settings] i skärmen [Wireless Network Settings]. Alternativt kan du aktivera [Wi-Fi] genom att klicka på statusfältet och klicka på [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på [Scan].

De tillgängliga åtkomstpunkterna listas under [Wi-Fi Networks].

Menypost | Beskrivning
| Nätverk SSID
| Säkerhetstyp
| Sidindikering
| Vända sida
| Wi-Fi är aktiverat och Reader upptäcker ett oskyddat nätverk.
| Wi-Fi är aktiverat och Reader upptäcker ett skyddat nätverk. Den Wi-Fi-router som du vill ansluta till kräver ett lösenord. Ett lösenord kan även kallas WEP-nyckel/WPA-nyckel/krypteringsnyckel/nätverksnyckel, etc.

1. Klicka på din Wi-Fi-routers SSID (Service Set Identifier) i listan [Wi-Fi Networks].

1. Om du ombes att ange ett lösenord klickar du på inmatningsfältet och matar in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

1. Klicka på [Connect].

Statusen för den trådlösa uppkopplingen visas i statusfältet.

1. Programmet [Browser] kanske startar automatiskt för att ansluta till en publik åtkomstpunkt. Starta i annat fall [Browser] själv; tryck på (Hem), klicka på [Browser].

1. Skärmen i webbläsaren kan visa ytterligare information för att anslutningen ska kunna utföras. Följ i så fall instruktionen.

Se Mer information för mer teknisk information.

### Manuellt upprätta en Wi-Fi-anslutning

Du kan upprätta en Wi-Fi-nätverksanslutning manuellt genom att mata in nödvändig information för anslutningen. Se till att [Wi-Fi] är aktiverat och klicka på [Wi-Fi Settings] i skärmen [Wireless Network Settings]. Alternativt kan du aktivera [Wi-Fi] genom att klicka på statusfältet och klicka på [Wi-Fi Settings].

1. Klicka på [Add Wi-Fi Network].

1. Klicka på [Manual Registration].

1. Klicka på [SSID]-inmatningsfältet och skriv in med hjälp av skärmtangentbordet.

1. Klicka på menyn [Security Method] (standardvärdet är [Open]), klicka sedan på den säkerhetstyp som stöds.

1. Klicka på inmatningsfältet [Password] och mata in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet, klicka sedan på [OK] [Save].

1. Klicka på det sparade nätverkets SSID i listan [Wi-Fi Networks] på skärmen [Wi-Fi Settings].

1. Om du ombes att ange ett lösenord klickar du på inmatningsfältet och matar in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

1. Klicka på [Connect].

Reader ansluter till Wi-Fi-nätverket.
Statusen för Wi-Fi-uppkopplingen visas i statusfältet. Se Mer information.
Se Mer information för mer teknisk information.

### Allmänt om Wi-Fi-anslutning

- Klicka och håll på ett nätverks-SSID i listan [Wi-Fi Networks] för att visa åtkomstpunktens status och tillhörande information.

- Innan du ansluter till ett trådlöst nätverk bör du kontrollera alla krav, användarnamn och/eller lösenord med internetleverantören/Wi-Fi-tjänstens leverantör.

- Det går att konfigurera upp till 20 Wi-Fi-nätverksanslutningar.

- Reader har inte stöd för vissa säkerhetssystem hos Wi-Fi-nätverk. Kontakta internetleverantören/Wi-Fi-tjänstens leverantör för mer information.

- Om du ändrar lösenordet för ett Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till, kommer Reader att försöka återansluta till Wi-Fi-nätverket med det nya lösenordet.

- För att använda en statisk IP-adress, tryck på (Meny) klicka på [Advanced] i skärmen [Wi-Fi Settings] klicka på [Use Static IP]. Ändra inte denna inställning utan instruktion från nätverksadministratören eftersom Wi-Fi-nätverksanslutningen i annat fall kanske inte upprättas på rätt sätt.

- Om en åtkomstpunkts SSID (Service Set Identifier) är privat, mata in informationen om Wi-Fi-anslutningen manuellt.

- Åtkomstpunkten kan filtrera åtkomst genom MAC-adress. Kontrollera MAC-adress genom att trycka på (Hem) klicka på [Settings] [About] [Device Information], och registrera därefter MAC-adressen i åtkomstpunkten för att etablera en Wi-Fi-anslutning.

- När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du även se hastighet, säkerhet och annan information om Wi-Fi-nätverket genom att trycka på (Meny) och klicka på [Connection Information] i skärmen [Wi-Fi Settings].

- En konfigurerad åtkomstpunkt kan återanslutas enkelt genom att klicka på den i listan genom att klicka på den i listan [Wi-Fi Networks] och sedan klicka på [Connect].

Gå till början av sidan