Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Камера/Микрофон > Вспышка (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

## Вспышка (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Вы можете выбрать настройку для вспышки, когда при записи фотографий используется встроенная вспышка или внешняя вспышка (продается отдельно), совместимая с этой видеокамерой.

1. [Камера/Микрофон] [Вспышка] [Вспышка].

1. Выберите требуемый элемент.

| Авто Вспышка срабатывает автоматически при недостаточном окружающем освещении.
| Вкл () Вспышка срабатывает всегда независимо от яркости окружающего освещения.
| Выкл () Вспышка не используется.

Примечания

- Рекомендуемое расстояние до объекта при использовании встроенной вспышки составляет приблизительно от 0,3 м до 2 м.

- Перед использованием вспышки удалите пыль с ее поверхности. Действие вспышки может быть недостаточным, если лампа изменила цвет вследствие нагрева или загрязнена.

- Вспышка не работает, когда светится индикатор (Фильм).

- Если съемка фотографий выполняется со вспышкой и конверсионным объективом (продается отдельно), возможно отображение тени.

В начало страницы