Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Поиск неисправностей > Общие операции/беспроводной пульт дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

## Общие операции/беспроводной пульт дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

Не включается питание.

- Подсоедините заряженную аккумуляторную батарею к видеокамере. [Подробно]

- Вилка адаптера переменного тока отсоединена от сетевой розетки . Подключите вилку адаптера к сетевой розетке . [Подробно]

Видеокамера не работает даже при включенном питании.

- После включения питания видеокамере требуется несколько секунд для подготовки к съемке. Это не является неисправностью.

- Отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или извлеките аккумуляторную батарею, затем приблизительно через 1 минуту подключите снова. Если функции по-прежнему не работают, нажмите кнопку RESET с помощью остроконечного предмета. (При нажатии кнопки RESET осуществляется сброс всех настроек, включая настройку часов. [Подробно])

- Исключительно высокая температура видеокамеры. Выключите видеокамеру и оставьте ее на некоторое время в холодном месте.

- Исключительно низкая температура видеокамеры. На некоторое время оставьте видеокамеру с включенным питанием. Выключите видеокамеру и поместите ее в теплое место. Оставьте там видеокамеру на некоторое время и затем включите ее.

Настройки меню были автоматически изменены.

- Когда активно Интеллектуал. авторежим, некоторые настройки меню, связанные с качеством изображения, будут изменены автоматически.

- Для следующих позиций меню восстанавливаются настройки по умолчанию при переключении между режимом записи фильма, записи фотографий (фотосъемки) и воспроизведения.

- [ Фейдер]

- [ Автоспуск]

- [ Телемакро]

Видеокамера нагревается.

- Во время работы видеокамера может нагреваться. Это не является неисправностью.

При сотрясении видеокамеры раздается дребезжащий шум.

- Если шум не слышен при включении камеры и ее установке в режим записи фильма/фотографии, шум вызван перемещением встроенного объектива. Это не является неисправностью.

Интеллектуал. авторежим отменен.

- Настройка функции Интеллектуал. авторежим отменяется при изменении следующих настроек:

- [Плавн. Медлен. ЗАПИСЬ]

- [Гольф-съемка]

- [Баланс белого]

- [Экспонометр/Фок.]

- [Точеч. экспонометр]

- [Точечный фокус]

- [Экспозиция]

- [Фокус]

- [Low Lux]

- [Выбор сцены]

- [Cinematone]

- [Автом. ветрозащита]

- [Телемакро]

- [SteadyShot]

- [SteadyShot]

- [Автокор. контр. св.]

- [Распознавание лиц]

Не работает прилагаемый беспроводной пульт дистанционного управления. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Установите [ПДУ] на [Вкл]. [Подробно]

- Вставьте батарею в держатель батареи, соблюдая полярность +/– в соответствии со значками+/–. [Подробно]

- Удалите имеющиеся препятствия между беспроводным пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления.

- Поверните камеру так, чтобы не допустить воздействия на датчик дистанционного управления сильных источников света, таких как прямые солнечные лучи или верхнее освещение. В противном случае в работе беспроводного пульта дистанционного управления могут наблюдаться сбои.

Неполадки в работе другого устройства DVD во время использования прилагаемого беспроводного пульта дистанционного управления. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Выберите режим пульта управления, отличающийся от DVD 2, для устройства DVD, или закройте датчик на устройстве DVD черной бумагой.

В начало страницы