Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Сохранение изображений на внешнем устройстве > Создание диска с помощью рекордера > Создание диска с качеством изображения стандартной четкости (STD) с помощью рекордера и т. п.

## Создание диска с качеством изображения стандартной четкости (STD) с помощью рекордера и т. п.

Подключите видеокамеру к рекордеру дисков, устройству записи Sony DVD и т. п., отличному от DVDirect Express, при помощи A/V соединительный кабель. Вы можете копировать изображения, воспроизводимые на видеокамере, на диск или видеокассету.

1. Вставьте носитель записи в устройство записи (рекордер дисков и т. п.).

- Если на устройстве записи предусмотрен переключатель входного сигнала, установите его в режим входа.

1. Подключите видеокамеру к устройству записи при помощи A/V соединительный кабель.

A: HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
B: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
C: Дистанционный соединитель A/V
D: A/V соединительный кабель
: Поток сигналов
Подсоедините видеокамеру к входным разъемам устройства записи.

1. Начните воспроизведение на видеокамере и запись на устройстве записи.

1. По окончании копирования остановите сначала устройство записи, а затем видеокамеру.

Примечания

- Невозможно скопировать изображения на рекордеры, подключенные с помощью кабеля HDMI.

- Поскольку копирование выполняется посредством аналоговой передачи данных, качество изображения может ухудшиться.

- Фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD) будут копироваться с качеством изображения стандартной четкости (STD).

- В случае подключения монофонического устройства следует подключить желтый штекер A/V соединительный кабель к разъему видеоразъема, а белый (левый канал) или красный (правый канал) штекер – к разъему аудиовхода устройства.

Связанные темы
Копирование информации о дате и времени: [Код данных]
Использование устройства с форматом экрана отображения 4:3: [Тип ТВ]
В начало страницы