Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Воспроизведение > Воспроизведение изображений на телевизоре > Подключение видеокамеры к телевизору не поддерживающему качество изображения высокой четкости

## Подключение видеокамеры к телевизору не поддерживающему качество изображения высокой четкости

Установка форматного соотношения экрана в соответствии с параметрами подключенного телевизора (16:9/4:3)
Подключение к монофоническому телевизору (телевизор только с одним разъемом аудиовхода)
Если фильмы записаны с качеством изображения высокой четкости (HD), фильмы воспроизводятся с качеством изображения стандартной четкости (STD) на телевизоре не поддерживающем качество изображения высокой четкости. Если запись выполнена с качеством изображения стандартной четкости (STD), фильмы воспроизводятся с качеством изображения стандартной четкости (STD).
A: HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
B: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Переключите вход телевизора на подключенный разъем.

1. A/V соединительный кабель () к разъему Дистанционный соединитель A/V () на видеокамере и к разъему AUDIO и VIDEO () на телевизоре.

1. Воспроизведите фильм или фотографию на видеокамере.

### Установка форматного соотношения экрана в соответствии с параметрами подключенного телевизора (16:9/4:3)

Установите параметр [Тип ТВ] на [16:9] или [4:3] в соответствии с параметрами вашего телевизора.

### Подключение к монофоническому телевизору (телевизор только с одним разъемом аудиовхода)

Подключите желтый штекер A/V соединительный кабель к разъему видеовхода, а белый (левый канал) или красный (правый канал) штекер к разъему аудиовхода телевизора или видеомагнитофона.
Примечания

- См. также руководство по эксплуатации телевизора.

- В качестве источника питания используйте прилагаемый адаптер переменного тока. [Подробно]

- При воспроизведении изображения стандартной четкости (STD) на телевизоре формата 4:3, несовместимого с сигналом 16:9, установите параметр [Широкоэкр. реж.] на [4:3] для записи фильмов в формате 4:3.

- Если для вывода изображений вы подключаете видеокамеру к телевизору с использованием более одного типа кабеля, вход HDMI будет иметь приоритет.

- Видеокамера не поддерживает выход S-Video.

Связанные темы
[Тип ТВ]
[Широкоэкр. реж.]
В начало страницы