Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Запись > Полезные функции для записи изображений > Масштабирование

## Масштабирование

1. Переместите рычаг привода трансфокатора для увеличения или уменьшения размера изображения.

W: Панорамное изображение (Широкоугольный)
T: Крупный план (Телефото)

- Вы можете увеличить изображения, используя Extended Zoom следующим образом.

- Для HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE До 55 раз больше оригинального размера

- Для HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE До 20 раз больше оригинального размера

- Для медленного масштабирования слегка перемещайте рычаг привода трансфокатора. Для ускоренного масштабирования перемещайте рычаг быстрее.

Примечания

- Придерживайте пальцем рычаг привода трансфокатора. Если отпустить рычаг, может записаться звук срабатывания рычага привода трансфокатора.

- Скорость масштабирования невозможно изменить с помощью кнопок / на экране LCD.

- Минимальное расстояние между видеокамерой и объектом съемки, при котором возможна точная фокусировка, составляет приблизительно 1 см в широкоугольном положении и около 80 см в положении телеобъектива.

- Вы можете увеличить изображение с использованием оптического трансфокатора, если только параметр [SteadyShot] не установлен на [Активные]. Доступны следующие параметры увеличения.

- Для HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE До 30 раз больше оригинального размера

- Для HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE До 12 раз больше оригинального размера

Связанные темы
Дальнейшее увеличение: [Цифров увелич]
В начало страницы