Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Перед использованием > Детали и элементы управления/Индикаторы экрана > Детали и элементы управления

## Детали и элементы управления

Крепление ремешка для руки
Крепление бленды (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Беспроводной пульт дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE
HDR-PJ260E/PJ260VE
HDR-PJ600E/PJ600VE
HDR-XR260E/XR260VE

1. Разъем активного интерфейса (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

1. Объектив (объектив G)

1. Вспышка (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)/Подсветка видео (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)

1. Встроенный микрофон

1. Датчик пульта дистанционного управления/инфракрасный порт (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Индикатор записи камеры (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Индикатор записи камеры горит красным цветом во время записи. Индикатор мигает при малой оставшейся емкости носителя записи или низком уровне заряда батареи.
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ XR260E/ XR260VE
HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE

1. Экран LCD/Сенсорная панель

Повернув панель LCD на 180 градусов, можно закрыть ее экраном наружу. Это удобно для режима воспроизведения.

1. Динамики (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

1. Объектив проектора (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Рычаг PROJECTOR FOCUS (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Антенна GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Антенна GPS расположена в панели LCD.
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
A: Иллюстрация на рисунке это HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE.
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Кнопка (Просмотр изображений)

1. Кнопка POWER

1. Кнопка LIGHT (Подсветка видео) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)

1. Кнопка PROJECTOR (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Кнопка MODE

1. Индикатор режимов (фильм)/ (фото)

1. Кнопка RESET

Нажмите кнопку RESET при помощи остроконечного предмета.
Нажмите кнопку RESET для инициализации всех настроек, включая настройку часов.

1. Разъем (наушники) (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

1. Разъем (микрофон) (PLUG IN POWER)

1. Разъем HDMI OUT

1. Разъем(USB)

1. Динамик (HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E)

HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE

1. Рычаг привода трансфокатора

1. Кнопка PHOTO

1. Индикатор CHG (зарядка)

1. Аккумуляторная батарея

1. Кнопка START/STOP

1. Разъем DC IN

1. Дистанционный соединитель A/V

1. Ремень для руки

1. Встроенный USB кабель

1. Индикатор доступа к карте памяти

1. Гнездо штатива

Присоедините штатив (продается отдельно: длина винта должна быть менее 5,5 мм )

1. Слот карты памяти

1. Рычаг освобождения аккумуляторной батареи BATT

### Крепление ремешка для руки

### Крепление бленды (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

Правильно совместите бленду с видеокамерой затем поверните фиксирующее кольцо бленды в направлении, показанном стрелкой.

- При установке бленды правильно совместите открытую часть бленды с местом, где располагается вспышка видеокамеры.

A: Фиксирующее кольцо

- Для снятия бленды поверните фиксирующее кольцо бленды в направлении противоположном стрелке.

- Снимите бленду при эксплуатации камеры с прилагаемым дистанционным пультом управления.

### Беспроводной пульт дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

Беспроводной пульт дистанционного управления полезен при использовании проектора.

1. Кнопка DATA CODE

Отображение даты и времени, данных настройки камеры или координат (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) записанных изображений, когда эта кнопка нажимается во время воспроизведения.

1. Кнопка PHOTO

При нажатии этой кнопки изображение на экране записывается как фотография.

1. Кнопки SCAN/SLOW

1. Кнопки / (предыдущий/следующий)

1. Кнопка PLAY

1. Кнопка STOP

1. Кнопка DISPLAY

1. Передатчик

1. Кнопка START/STOP

1. Кнопки привода трансфокатора

1. Кнопка PAUSE

1. Кнопка VISUAL INDEX

Отображает экран указателя во время воспроизведения.

1. Кнопки ////ENTER

При нажатии любой из этих кнопок на экране LCD появляется синяя рамка. Выберите нужную кнопку или позицию с помощью кнопок ///, затем нажмите ENTER для ввода данных.
В начало страницы