Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Подготовка к работе > Включение питания и установка даты и времени > Включение питания и установка даты и времени

## Включение питания и установка даты и времени

Изменение настройки языка
Отключение питания
Регулирование угла наклона экрана LCD

1. Откройте экран LCD видеокамеры и включите питание.

- Вы также можете включить видеокамеру, нажав кнопку POWER .

1. Выберите желаемый язык, затем выберите [Дал.].

Прикоснитесь к кнопке на экране LCD.

1. Выберите нужный географический регион с помощью /, затем выберите [Дал.].

1. Установите [Летнее время], выберите формат даты, а также дату и время.

- Если вы установите [Летнее время] на [Вкл], часы будут переведены на 1 час вперед.

- При выборе даты и времени выберите один из элементов и отрегулируйте значение при помощи /.

- При выборе операция настройки даты и времени завершается.

### Изменение настройки языка

Вы можете изменить язык, на котором отображаются сообщения на экране.
Выберите [Установка] [Общие настройки] [Language Setting] требуемый язык.

### Отключение питания

Закройте экран LCD или нажмите кнопку POWER.

### Регулирование угла наклона экрана LCD

Сначала откройте панель LCD под углом 90 градусов к видеокамере () и затем отрегулируйте угол наклона ().
Примечания

- Дата, время и условия записи, а также координаты (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) автоматически записываются на носитель записи. Они не отображаются во время записи. Однако во время воспроизведения эти данные можно просмотреть, выбрав параметр [Код данных]. Для их отображения выберите [Установка] [Настр. воспроизвед.] [Код данных] [Дата/Время].

- После установки часов время будет настраиваться автоматически с [Автонастр.часов] и [Авторегулир. обл.], установленными на [Вкл]. Автоматическая настройка времени может выполняться неправильно в зависимости от страны/региона, выбранных для данной видеокамеры. В этом случае установите [Автонастр.часов] и [Авторегулир. обл.] на [Выкл] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

Связанные темы
[Включ. питан. с LCD]
Для повторной установки даты и времени: [Устан.даты и вр.]
Калибровка сенсорной панели: [Калибровка]
В начало страницы