Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Время записи фильмов/количество записываемых фотографий > Предполагаемое время записи и воспроизведения с каждой аккумуляторной батареей

## Предполагаемое время записи и воспроизведения с каждой аккумуляторной батареей

Время записи
Время воспроизведения
Значок “HD” обозначает качество изображения высокого разрешения, а “STD” – качество изображения стандартного разрешения.

### Время записи

Приблизительное время работы при использовании полностью заряженной аккумуляторной батарее.
(единица измерения: минута)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E

Аккумуляторная батарея | Время непрерывной записи | Время записи в обычных условиях
Качество изображения | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 145 | 155 | 70 | 75
NP-FV70 | 300 | 325 | 150 | 160
NP-FV100 | 600 | 650 | 300 | 325

HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE

Аккумуляторная батарея | Время непрерывной записи | Время записи в обычных условиях
Качество изображения | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 120 | 130 | 60 | 65
NP-FV70 | 250 | 270 | 125 | 135
NP-FV100 | 500 | 535 | 250 | 265

HDR-PJ260E/PJ260VE

Аккумуляторная батарея | Время непрерывной записи | Время записи в обычных условиях
Качество изображения | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 140 | 150 | 70 | 75
NP-FV70 | 290 | 315 | 145 | 155
NP-FV100 | 580 | 625 | 290 | 310

HDR-PJ600E/PJ600VE

Аккумуляторная батарея | Время непрерывной записи | Время записи в обычных условиях
Качество изображения | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 95 | 100 | 45 | 50
NP-FV70 | 195 | 215 | 95 | 105
NP-FV100 | 395 | 430 | 195 | 215

HDR-XR260E/XR260VE

Аккумуляторная батарея | Время непрерывной записи | Время записи в обычных условиях
Качество изображения | HD | STD | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 105 | 115 | 50 | 55
NP-FV70 | 220 | 240 | 110 | 120
NP-FV100 | 440 | 485 | 220 | 240

- Каждое время записи измерялось с записью фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD) с параметром [Режим ЗАПИСИ], установленным на [Стандартное ].

- Под записью в обычных условиях понимается запись, в течение которой неоднократно выполняются операции пуска/остановки, переключения индикатора MODE и масштабирования.

- Измерения времени выполнены при температуре 25 ˚C. 10 ˚C до 30 ˚C рекомендуемая температура.

- При использовании видеокамеры в условиях низких температур время записи и воспроизведения сокращается.

- Время записи и воспроизведения может быть меньше указанного в зависимости от условий эксплуатации видеокамеры.

### Время воспроизведения

Приблизительное время работы при использовании полностью заряженной аккумуляторной батарее.
(единица измерения: минута)
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E

Аккумуляторная батарея
Качество изображения | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 225 | 240
NP-FV70 | 465 | 490
NP-FV100 | 925 | 980

HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE

Аккумуляторная батарея
Качество изображения | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 150 | 165
NP-FV70 | 315 | 345
NP-FV100 | 625 | 680

HDR-PJ260E/PJ260VE

Аккумуляторная батарея
Качество изображения | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 165 | 180
NP-FV70 | 345 | 375
NP-FV100 | 680 | 745

HDR-PJ600E/PJ600VE

Аккумуляторная батарея
Качество изображения | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 115 | 125
NP-FV70 | 240 | 260
NP-FV100 | 485 | 515

HDR-XR260E/XR260VE

Аккумуляторная батарея
Качество изображения | HD | STD
NP-FV50 (прилагается) | 125 | 135
NP-FV70 | 260 | 280
NP-FV100 | 515 | 555

В начало страницы