Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Воспроизведение > Воспроизведение > Захват фотографии из фильма (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

## Захват фотографии из фильма (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Запись даты и времени захваченных фотографий
Вы можете выполнять захват изображений из фильмов, записанных на внутренний носитель записи.

1. Выберите значок [Фотосъемка], который появляется на экране воспроизведения фильма.

1. При помощи / выберите точку, где вы хотите выполнить захват фотографии и затем выберите .

A: Возврат к началу выбранного фильма
B: Более точная настройка точки захвата
Если фильм был записан с одним из приведенных ниже уровней качества изображения, размер изображения будет устанавливаться так, как показано ниже.

- Изображение с качеством высокой четкости (HD): 2,1 Мб (16:9)

- Широкоэкранный формат (16:9) с качеством изображения стандартной четкости (STD): 0,2 Мб (16:9)

- Формат 4:3 с качеством изображения стандартной четкости (STD): 0,3 Мб (4:3)

### Запись даты и времени захваченных фотографий

- Дата и время записи захваченных фотографий совпадают с датой и временем записи фильма.

- Если фильм, из которого выполняется захват фотографий, не имеет кода данных, дата и время записи фотографии будут соответствовать дате и времени захвата из фильма.

В начало страницы