Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Камера/Микрофон > Фокус

## Фокус

Регулировка фокуса
Информация о фокусном расстоянии
Вы можете настроить фокус вручную. Вы можете также выбрать эту функцию при необходимости фокусировки на конкретном объекте.

1. [Камера/Микрофон] [Ручные настройки] [Фокус].

1. Выберите требуемый элемент.

| Авто Фокусировка настраивается автоматически.
| Ручная Настройте фокусировку с помощью (ближайший объект) или (удаленный объект). появляется в случае невозможности фокусировки на более близком расстоянии, и появляется при невозможности фокусировки на более дальнем расстоянии.

### Регулировка фокуса

Фокусировку на объект выполнить проще, если передвигать рычаг привода трансфокатора в направлении T (телефото) для регулировки фокусировки, а затем в направлении W (широкоугольный) для регулировки масштабирования для записи. Если необходимо записать изображение объекта на близком расстоянии, переместите рычаг привода трансфокатора в положение W (широкоугольный), затем настройте фокусировку.

### Информация о фокусном расстоянии

Видеокамера отображает информацию о фокусном расстоянии в течение нескольких секунд, если режим фокусировки переключен с автоматического на ручной или при настройки фокусировки вручную. Вы можете использовать данную информацию в качестве руководства, если объект темный и регулировка фокусировки затруднена. (Эта информация не будет правильно отображаться в случае использования конверсионного объектива (продается отдельно) (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).)
Примечания

- При установке [Фокус] на [Ручная], появляется значок .

- Минимальное расстояние между видеокамерой и объектом съемки, при котором возможна точная фокусировка, составляет приблизительно 1 см в широкоугольном положении и около 80 см в положении телеобъектива.

В начало страницы