Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Подготовка к работе > Зарядка аккумуляторной батареи > Зарядка батареи с помощью адаптера переменного тока

## Зарядка батареи с помощью адаптера переменного тока

Время зарядки
Извлечение аккумуляторной батареи
Использование сетевой розетки в качестве источника питания
Примечания по аккумуляторной батарее
Примечания относительно адаптера переменного тока

1. Выключите видеокамеру, закрыв экран LCD и установите аккумуляторную батарею ().

1. Подключите адаптер переменного тока () и шнур питания () к видеокамере и сетевой розетке ().

A: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
B: Расположите на одной линии значок на штекер постоянного тока () и разъем DC IN на гнезде ().

- Индикатор CHG (зарядка) () будет светиться.

- Индикатор CHG (зарядка) гаснет, когда аккумуляторная батарея блок полностью заряжен. Отключите адаптер переменного тока от разъем DC IN вашей видеокамеры.

Примечания

- Вы не можете подключить к видеокамере любую аккумуляторную батарею “InfoLITHIUM”, отличную от серии V.

### Время зарядки

Приблизительное время полной зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи (мин.).

Аккумуляторная батарея | Адаптер переменного тока
NP-FV50 (прилагается) | 155
NP-FV70 | 195
NP-FV100 | 390

- Время зарядки, указанное в таблице выше, было измерено при зарядке видеокамеры при температуре 25 °C. Рекомендуется заряжать батарею в диапазоне температур от 10 °C до 30 °C.

### Извлечение аккумуляторной батареи

Закройте экран LCD. Сдвиньте рычаг освобождения аккумуляторной батареи BATT (батарея) () и извлеките аккумуляторную батарею ().

### Использование сетевой розетки в качестве источника питания

Выполните ряд подключений, совпадающих с подключением для зарядки аккумуляторной батареи.
Аккумуляторная батарея не разряжается даже в случае ее подключения к видеокамере.

### Примечания по аккумуляторной батарее

- При извлечении аккумуляторной батареи или отключении адаптера переменного тока выключите видеокамеру и убедитесь, что индикаторы (Фильм)/ (Фото) и индикатор доступа не горят.

- Индикатор CHG (зарядка) мигает во время зарядки в следующих случаях:

- Аккумуляторная батарея подключена неправильно.

- Аккумуляторная батарея повреждена.

- Низкая температура аккумуляторной батареи.

Снимите аккумуляторную батарею с видеокамеры и поместите ее в теплое место.

- Высокая температура аккумуляторной батареи.

Снимите аккумуляторную батарею с видеокамеры и поместите ее в холодное место.

- При подсветка видео (приобретается отдельно) рекомендуется использовать аккумуляторную батарею NP-FV70 или NP-FV100 (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

- Не рекомендуется использовать аккумуляторную батарею NP-FV30, обеспечивающую лишь кратковременную работу видеокамеры при записи и воспроизведении.

- В настройке по умолчанию питание выключается автоматически приблизительно через 2 минуты бездействия видеокамеры для экономии заряда батареи ([Эко-режим]).

### Примечания относительно адаптера переменного тока

- При использовании адаптера переменного тока включайте его в ближайшую сетевую розетку . В случае возникновения каких-либо неполадок в работе видеокамеры немедленно отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки .

- При использовании адаптера переменного тока не размещайте его в узких пространствах, например, между стеной и мебелью.

- Не допускайте короткого замыкания штекера постоянного тока адаптера переменного тока или контактов батареи металлическими предметами. Это может привести к неполадкам.

- Отсоединяйте адаптер переменного тока от видеокамеры, одновременно удерживая видеокамеру и штекер постоянного тока.

Связанные темы
Предполагаемое время записи и воспроизведения с каждой аккумуляторной батареей
Индикатор оставшегося заряда батареи: Индикаторы экрана
Эксплуатация видеокамеры за границей
[Эко-режим]
В начало страницы