Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Подготовка к работе > Зарядка аккумуляторной батареи > Зарядка аккумуляторной батареи с использованием компьютера

## Зарядка аккумуляторной батареи с использованием компьютера

Зарядка аккумуляторной батареи от сетевой розетки с использованием встроенного USB кабеля
Время зарядки
Извлечение аккумуляторной батареи

1. Выключите видеокамеру и подключите видеокамеру к работающему компьютеру, используя Встроенный USB кабель ().

: К сетевой розетке

- Индикатор CHG (зарядка) будет светиться.

- Индикатор CHG (зарядка) гаснет, когда Аккумуляторная батарея блок полностью заряжен. Отсоедините встроенный USB кабель от компьютера.

### Зарядка аккумуляторной батареи от сетевой розетки с использованием Встроенный USB кабель

Вы можете зарядить аккумуляторную батарею, подключив Встроенный USB кабель к сетевой розетке через зарядное устройство AC-UD10 USB/сетевой адаптер переменного тока (продается отдельно). Вы не можете использовать портативные источники питания Sony CP-AH2R, CP-AL или AC-UP100 (продаются отдельно) для зарядки видеокамеры.

### Время зарядки

Приблизительное время полной зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи (мин.).

Аккумуляторная батарея | Встроенный USB кабеля*
NP-FV50 (прилагается) | 280
NP-FV70 | 545
NP-FV100 | 1000

- Время зарядки, указанное в таблице выше, было измерено при зарядке видеокамеры при температуре 25 °C. Рекомендуется заряжать батарею в диапазоне температур от 10 °C до 30 °C.

* Время зарядки измерялось без использования дополнительного кабель для USB-подключения.

### Извлечение аккумуляторной батареи

Закройте экран LCD. Сдвиньте рычаг освобождения аккумуляторной батареи BATT (батарея) () и извлеките аккумуляторную батарею ().
Связанные темы
Зарядка батареи с помощью адаптера переменного тока
В начало страницы