Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Эксплуатация видеокамеры за границей > Эксплуатация видеокамеры за границей

## Эксплуатация видеокамеры за границей

#### Источники питания

Видеокамеру можно использовать в любой стране/регионе благодаря прилагаемому к ней адаптеру переменного тока, который можно использовать в диапазоне от 100 B до 240 B переменного тока с частотой 50 Hz/60 Hz.

#### Просмотр фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD)

В странах/регионах, поддерживающих формат 1080/50i, можно просматривать фильмы с таким же качеством изображения высокой четкости (HD), с которым они были записаны. Для этого потребуется телевизор (или монитор), работающий на базе системы PAL, совместимый с форматом 1080/50i. Подключение необходимо выполнять с помощью соединительного кабеля HDMI.

#### Просмотр фильмов с качеством изображения стандартной четкости (STD)

Для просмотра фильмов с качеством изображения стандартной четкости (STD) потребуется телевизор, работающий на базе системы PAL, с входными разъемами AUDIO/VIDEO. Подключение необходимо выполнять с помощью A/V соединительный кабель.

#### О системах цветного телевидения

Ваша видеокамера поддерживает систему PAL. Для воспроизведения изображения на экране телевизора необходимо подключить телевизор, поддерживающий систему PAL и имеющий входное гнездо AUDIO/VIDEO.

Система | Страны/регионы
PAL | Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Таиланд, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и др.
PAL-M | Бразилия
PAL-N | Аргентина, Парагвай, Уругвай
NTSC | Багамские о-ва, Боливия, Венесуэла, Гайана, Канада, Колумбия, Корея, Мексика, Перу, Суринам, США, Тайвань, Филиппины, Центральная Америка, Чили, Эквадор, Ямайка, Япония и др.
SECAM | Болгария, Гвиана, Ирак, Иран, Монако, Россия, Украина, Франция и др.

#### Установка местного времени

При эксплуатации видеокамеры за границей для установки местного времени достаточно задать часовую разницу. Выберите [Установка] [Установка часов] [Устан.даты и вр.] [Летнее время] и [Установка] [Установка часов] [Устан. вр.пояса]. [Подробно] [Подробно]

#### HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE

Когда [Автонастр.часов] и [Авторегулир. обл.] установлены на [Вкл] часы автоматически устанавливаются на местное время при помощи функции GPS. [Подробно] [Подробно]

#### Разница во времени в различных регионах мира

Разница во времени в различных часовых поясах | Значение региона
GMT | Лиссабон, Лондон
+01:00 | Берлин, Париж
+02:00 | Хельсинки, Каир, Стамбул
+03:00 | Найроби
+03:30 | Тегеран
+04:00 | Москва, Абу-Даби, Баку
+04:30 | Кабул
+05:00 | Карачи, Исламабад
+05:30 | Калькутта, Нью-Дели
+06:00 | Алма-Ата, Дакка
+06:30 | Янгон
+07:00 | Бангкок, Джакарта
+08:00 | Гонконг, Сингапур, Пекин
+09:00 | Токио, Сеул
+09:30 | Аделаида, Дарвин
+10:00 | Мельбурн, Сидней
+11:00 | Соломоновы острова
+12:00 | Фиджи, Веллингтон, Эниветок, Кваджалейн
–11:00 | Самоа
–10:00 | Гавайи
–09:00 | Аляска
–08:00 | Лос-Анджелес, Тихуана
–07:00 | Денвер, Аризона
–06:00 | Чикаго, Мехико
–05:00 | Нью-Йорк, Богота
–04:00 | Сантьяго
–03:30 | Сент-Джонс
–03:00 | Бразилиа, Монтевидео
–02:00 | Фернанду-ди-Норонья
–01:00 | Азорские о-ва, о-ва Зеленого Мыса

В начало страницы