Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Время записи фильмов/количество записываемых фотографий > Предполагаемое время записи фильма

## Предполагаемое время записи фильма

Предполагаемое время записи фильма
Предполагаемое количество записываемых фотографий
Скорость записи в битах и запись пикселей

### Предполагаемое время записи фильма

#### Внутренний носитель записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

HDR-CX260E/CX260VE
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-CX260E | HDR-CX260VE
[50p Качество ] | 1 ч 15 мин (1 ч 15 мин) | 1 ч (1 ч)
[Наивысш. кач. ] | 1 ч 30 мин (1 ч 30 мин) | 1 ч 15 мин (1 ч 15 мин)
[Высок. качест. ] | 2 ч 5 мин (2 ч 5 мин) | 1 ч 40 мин (1 ч 40 мин)
[Стандартное ] | 3 ч 45 мин (2 ч 50 мин) | 3 ч (2 ч 15 мин)
[Длител. время ] | 6 ч 30 мин (5 ч 20 мин) | 5 ч 15 мин (4 ч 20 мин)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-CX260E | HDR-CX260VE
[Стандартное ] | 3 ч 55 мин (3 ч 35 мин) | 3 ч 10 мин (2 ч 55 мин)

HDR-CX270E
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
[50p Качество ] | 2 ч 35 мин (2 ч 35 мин)
[Наивысш. кач. ] | 3 ч 5 мин (3 ч 5 мин)
[Высок. качест. ] | 4 ч 15 мин (4 ч 15 мин)
[Стандартное ] | 7 ч 30 мин (5 ч 40 мин)
[Длител. время ] | 13 ч 15 мин (10 ч 50 мин)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
[Стандартное ] | 7 ч 55 мин (7 ч 15 мин)

HDR-CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-CX580E/PJ580E | HDR-CX580VE/PJ580VE
[50p Качество ] | 2 ч 35 мин (2 ч 35 мин) | 2 ч 20 мин (2 ч 20 мин)
[Наивысш. кач. ] | 3 ч 5 мин (3 ч 5 мин) | 2 ч 45 мин (2 ч 45 мин)
[Высок. качест. ] | 4 ч 10 мин (4 ч 10 мин) | 3 ч 45 мин (3 ч 45 мин)
[Стандартное ] | 7 ч 25 мин (5 ч 35 мин) | 6 ч 40 мин (5 ч 5 мин)
[Длител. время ] (5,1-канальный)* | 12 ч 45 мин (10 ч 30 мин) | 11 ч 35 мин (9 ч 30 мин)
[Длител. время ] (2-канальный)* | 13 ч 15 мин (10 ч 50 мин) | 11 ч 55 мин (9 ч 45 мин)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-CX580E/PJ580E | HDR-CX580VE/PJ580VE
[Стандартное ] (5,1-канальный)* | 7 ч 40 мин (7 ч 5 мин) | 6 ч 55 мин (6 ч 20 мин)
[Стандартное ] (2-канальный)* | 7 ч 55 мин (7 ч 15 мин) | 7 ч 5 мин (6 ч 35 мин)

HDR-PJ260E/PJ260VE
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-PJ260E | HDR-PJ260VE
[50p Качество ] | 1 ч 15 мин (1 ч 15 мин) | 1 ч (1 ч)
[Наивысш. кач. ] | 1 ч 30 мин (1 ч 30 мин) | 1 ч 10 мин (1 ч 10 мин)
[Высок. качест. ] | 2 ч 5 мин (2 ч 5 мин) | 1 ч 40 мин (1 ч 40 мин)
[Стандартное ] | 3 ч 40 мин (2 ч 45 мин) | 2 ч 55 мин (2 ч 15 мин)
[Длител. время ] (5,1-канальный)* | 6 ч 20 мин (5 ч 10 мин) | 5 ч 5 мин (4 ч 10 мин)
[Длител. время ] (2-канальный)* | 6 ч 30 мин (5 ч 20 мин) | 5 ч 15 мин (4 ч 20 мин)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-PJ260E | HDR-PJ260VE
[Стандартное ] (5,1-канальный)* | 3 ч 45 мин (3 ч 30 мин) | 3 ч 5 мин (2 ч 50 мин)
[Стандартное ] (2-канальный)* | 3 ч 55 мин (3 ч 35 мин) | 3 ч 10 мин (2 ч 55 мин)

HDR-PJ600E/PJ600VE
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-PJ600E | HDR-PJ600VE
[50p Качество ] | 18 ч 10 мин (18 ч 10 мин) | 17 ч 50 мин (17 ч 50 мин)
[Наивысш. кач. ] | 21 ч 30 мин (21 ч 30 мин) | 21 ч 10 мин (21 ч 10 мин)
[Высок. качест. ] | 29 ч 10 мин (29 ч 10 мин) | 28 ч 50 мин (28 ч 50 мин)
[Стандартное ] | 51 ч 20 мин (39 ч) | 50 ч 40 мин (38 ч 30 мин)
[Длител. время ] (5,1-канальный)* | 88 ч 40 мин (72 ч 50 мин) | 87 ч 30 мин (71 ч 50 мин)
[Длител. время ] (2-канальный)* | 91 ч 50 мин (75 ч) | 90 ч 30 мин (74 ч)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-PJ600E | HDR-PJ600VE
[Стандартное ] (5,1-канальный)* | 53 ч 10 мин (49 ч) | 52 ч 30 мин (48 ч 20 мин)
[Стандартное ] (2-канальный)* | 54 ч 40 мин (50 ч 20 мин) | 54 ч (49 ч 40 мин)

HDR-XR260E/XR260VE
Качество изображения высокой четкости (HD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-XR260E | HDR-XR260VE
[50p Качество ] | 13 ч 10 мин (13 ч 10 мин) | 13 ч (13 ч)
[Наивысш. кач. ] | 15 ч 30 мин (15 ч 30 мин) | 15 ч 20 мин (15 ч 20 мин)
[Высок. качест. ] | 21 ч 10 мин (21 ч 10 мин) | 20 ч 50 мин (20 ч 50 мин)
[Стандартное ] | 37 ч 20 мин (28 ч 20 мин) | 36 ч 40 мин (27 ч 50 мин)
[Длител. время ] (5,1-канальный)* | 64 ч 30 мин (53 ч) | 63 ч 10 мин (52 ч)
[Длител. время ] (2-канальный)* | 66 ч 40 мин (54 ч 30 мин) | 65 ч 30 мин (53 ч 30 мин)

Качество изображения стандартной четкости (STD) в ч (часы) и мин (минуты)

Режим записи | Время записи
HDR-XR260E | HDR-XR260VE
[Стандартное ] (5,1-канальный)* | 38 ч 40 мин (35 ч 30 мин) | 37 ч 50 мин (34 ч 50 мин)
[Стандартное ] (2-канальный)* | 39 ч 50 мин (36 ч 30 мин) | 39 ч (35 ч 50 мин)

* Можно изменить формат записываемого звука с помощью [Аудиорежим] (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). [Подробно]

- Максимальное число сцен в фильмах, записываемых с качеством изображения высокой четкости (HD), составляет 3999, а в фильмах, записываемых с качеством изображения стандартной четкости (STD) – 9999.

- Максимальное время непрерывной записи фильмов составляет примерно 13 часов.

- Если вы хотите записывать с максимальным временем, указанным в таблице, вам необходимо удалить демонстрационный фильм на вашей видеокамере.

- На данной видеокамере используется формат VBR (переменная скорость передачи двоичных данных) для автоматической настройки качества изображения для соответствия условиям записываемой сцены. Применение этой технологии приводит к отклонениям времени записи на носитель. Фильмы, содержащие быстродвижущиеся и сложные изображения, записываются с более высокой скоростью передачи данных, при этом уменьшается общее время записи.

Примечания

- Число в скобках ( ) указывает минимальное время записи.

#### Карта памяти

HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
Изображение с качеством высокой четкости (HD)
(единица измерения: минута)

| 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ
[50p Качество ] | 9 (9) | 15 (15) | 35 (35) | 75 (75) | 150 (150)
[Наивысш. кач. ] | 10 (10) | 20 (20) | 40 (40) | 90 (90) | 180 (180)
[Высок. качест. ] | 10 (10) | 25 (25) | 60 (60) | 120 (120) | 245 (245)
[Стандартное ] | 25 (15) | 50 (40) | 105 (80) | 215 (165) | 440 (330)
[Длител. время ] | 45 (35) | 90 (75) | 185 (155) | 380 (310) | 770 (630)

Изображение с качеством стандартной четкости (STD)
(единица измерения: минута)

| 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ
[Стандартное ] | 25 (25) | 55 (50) | 110 (100) | 225 (210) | 460 (420)

HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
Изображение с качеством высокой четкости (HD)
(единица измерения: минута)

| 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ
[50p Качество ] | 8 (8) | 15 (15) | 35 (35) | 75 (75) | 150 (150)
[Наивысш. кач. ] | 10 (10) | 20 (20) | 40 (40) | 85 (85) | 180 (180)
[Высок. качест. ] | 10 (10) | 25 (25) | 60 (60) | 120 (120) | 245 (245)
[Стандартное ] | 25 (15) | 50 (35) | 105 (80) | 210 (160) | 430 (325)
[Длител. время ] (5,1-канальный)* | 40 (35) | 85 (70) | 180 (150) | 370 (300) | 740 (610)
[Длител. время ] (2-канальный)* | 45 (35) | 90 (75) | 185 (155) | 380 (310) | 770 (630)

Изображение с качеством стандартной четкости (STD)
(единица измерения: минута)

| 2 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ
[Стандартное ] (5,1-канальный)* | 25 (20) | 50 (50) | 110 (100) | 220 (205) | 445 (410)
[Стандартное ] (2-канальный)* | 25 (25) | 55 (50) | 110 (100) | 225 (210) | 460 (420)

* Можно изменить формат записываемого звука с помощью [Аудиорежим] (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). [Подробно]

- При использовании карты памяти Sony.

Примечания

- Время записи может меняться в зависимости от снимаемого объекта, условий съемки и [Режим ЗАПИСИ] и [Частота кадров]. [Подробно] [Подробно]

- Число в скобках ( ) указывает минимальное время записи.

### Предполагаемое количество записываемых фотографий

#### Внутренний носитель записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Можно записать не более 40000 фотографий.

#### Карта памяти

| 8.9M*1 | 20.4M*2
2 ГБ | 470 | 230
4 ГБ | 940 | 465
8 ГБ | 1900 | 940
16 ГБ | 3800 | 1850
32 ГБ | 7700 | 3800

*1 HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE

- При использовании карты памяти Sony.

- Количество записываемых фотографий на карте памяти указано для максимального размера изображения, поддерживаемого видеокамерой. Фактическое количество записываемых фотографий отображается на экране LCD во время записи. [Подробно]

- Количество записываемых фотографий на карте памяти зависит от условий записи.

Примечания

- Уникальная матрица ClearVid компании Sony и система обработки изображений (BIONZ ) обеспечивают разрешение фотографий, равное описанным размерам.

### Скорость записи в битах и запись пикселей

В следующем списке представлена скорость в битах, количество пикселей и формат каждого режима записи для фильмов (фильм + аудио и т. д.).

- Изображение с качеством высокой четкости (HD):

- PS: Макс. 28 Мбит/сек 1920 1080 пикселей/16:9

- FX: Макс. 24 Мбит/сек 1920 1080 пикселей/16:9

- FH: Около 17 Мбит/сек (в среднем) 1920 1080 пикселей/16:9

- HQ: Около 9 Мбит/сек (в среднем) 1440 1080 пикселей/16:9

- LP: Около 5 Мбит/сек (в среднем) 1440 1080 пикселей/16:9

- Качество изображения стандартной четкости (STD):

- HQ: Около 9 Мбит/сек (в среднем) 720 576 пикселей/16:9, 4:3

Количество записываемых пикселей в фотографии и формат изображения.

- Режим записи фотографий, двойная съемка:

HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ PJ260E/ PJ260VE/ XR260E/ XR260VE:

- 3984 2240 точек/16:9

- 3008 2256 точек/4:3

- 2816 1584 точек/16:9

- 2112 1584 точек/4:3

- 1920 1080 точек/16:9

- 640 480 точек/4:3

HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE:

- 6016 3384 точек/16:9

- 4512 3384 точек/4:3

- 4224 2376 точек/16:9

- 2592 1944 точек/4:3

- 1920 1080 точек/16:9

- 640 480 точек/4:3

- Захват фотографии из фильма:

- 1920 1080 точек/16:9

- 640 360 точек/16:9

- 640 480 точек/4:3

В начало страницы