Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Отображение результатов самодиагностики/Предупреждающие индикаторы > Дисплей самодиагностики

## Дисплей самодиагностики

При появлении индикаторов на экране LCD выполните следующие проверки.
Если неполадку не удается устранить после нескольких попыток, обратитесь к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. В этом случае, при обращении к ним, сообщите все цифры кода ошибки, начинающегося с C или E.
При появлении предупреждающих индикаторов на экране можно услышать мелодию.
C:(или E:) : (индикация самодиагностики)
C:04:

- Аккумуляторная батарея не является аккумуляторной батареей “InfoLITHIUM” (серии V). Используйте аккумуляторную батарею “InfoLITHIUM” (серии V). [Подробно]

- Надежно подключите штекер постоянного тока адаптера переменного тока к разъему DC IN на видеокамере. [Подробно]

C:06:

- Чрезмерная температура аккумуляторной батареи. Замените аккумуляторную батарею или поместите ее в прохладное место.

C:13: / C:32:

- Извлеките источник питания. Подсоедините его снова и включите видеокамеру.

E::

- Выполните действия с 2 на стр. “Если возникли неполадки”.

(Предупреждение о внутреннем жестком диске видеокамеры)

- Внутренний жесткий диск видеокамеры заполнен.

- Возможно произошла ошибка на внутреннем жестком диске видеокамеры.

(Предупреждение об уровне заряда батареи)

- Аккумуляторная батарея почти полностью разряжена.

- В зависимости от условий эксплуатации или состояния батареи индикатор может начать мигать приблизительно за 20 минут до полной разрядки батареи.

(Предупреждающий индикатор относительно температуры аккумуляторной батареи)

- Чрезмерная температура аккумуляторной батареи. Замените аккумуляторную батарею или поместите ее в прохладное место.

(Предупреждающий индикатор относительно карты памяти)
Медленное мигание

- Отсутствие свободного пространства для записи изображений. О типах карт памяти, поддерживаемых данной видеокамерой, см. “Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой”.

- Карта памяти не установлена. [Подробно]

Быстрое мигание

- Недостаточно свободного пространства для записи изображений. После сохранения изображений на другом носителе удалите ненужные изображения или отформатируйте карту памяти. [Подробно] [Подробно]

- Возможно, поврежден файл базы данных изображений.
  Проверьте файл базы данных, выбрав [Установка] [Настройки носителя] [Испр. файл БД из.] носитель записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Карта памяти повреждена.

(Предупреждающие индикаторы относительно форматирования карты памяти)

- Карта памяти повреждена.

- Карта памяти отформатирована некорректно. [Подробно]

(Предупреждающий индикатор относительно несовместимости карты памяти)

- Установлена несовместимая карта памяти. [Подробно]

(Предупреждающий индикатор относительно защиты от записи карты памяти)

- Карта памяти защищена от записи.

- Доступ к карте памяти был ограничен на другом устройстве.

(Предупреждающий индикатор относительно внешнего устройства)

- Возможно, поврежден файл базы данных изображений.
  Проверьте файл базы данных, выбрав носитель записи [Установка] [Настройки носителя] [Испр. файл БД из.] .

- Внешнее устройство повреждено.

(Предупреждающие индикаторы относительно форматирования внешнего устройства)

- Внешнее устройство повреждено.

- Внешнее устройство отформатировано некорректно

(Предупреждающий индикатор относительно вспышки)

- Неисправность вспышки.

(Предупреждающий индикатор относительно дрожания камеры)

- Недостаточная освещенность, поэтому легко может возникать дрожание видеокамеры. Используйте вспышку.

- Видеокамера неустойчива, поэтому происходит ее дрожание. Во время съемки надежно удерживайте видеокамеру обеими руками. Обратите внимание, что предупреждающий индикатор дрожания камеры не исчезает.

(Предупреждающий индикатор относительно датчика падения)

- Активирована функция сенсора падения. Сенсор зарегистрировал падение видеокамеры. Поэтому видеокамера предпринимает действия по защите внутреннего жесткого диска. В результате этого запись/воспроизведение могут быть отключены. [Подробно]

- Функция сенсора падения не гарантирует защиты внутреннего жесткого диска от всех возможных повреждений. Используйте видеокамеру в стабильных условиях.

(Предупреждающий индикатор относительно записи фотографий)

- Носитель записи заполнен.

- Запись фотографий во время обработки невозможна. Подождите некоторое время, затем выполните запись.

- Когда параметр [Режим ЗАПИСИ] установлен на [Наивысш. кач. ] или [50p Качество ], вы не сможете выполнять захват фотографий во время записи фильмов. К тому же, если параметр [Частота кадров] установлен на [25p], вы не сможете записывать фотографии, когда видеокамера находится в режиме ожидания записи фильма.

В начало страницы