Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Авторегулир. обл. (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Авторегулир. обл. (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Видеокамера может автоматически учитывать часовую разницу, получая информацию о местонахождении из системы GPS.

1. [Установка] [Установка часов] [Авторегулир. обл.].

1. Выберите требуемый элемент.

| Вкл Автоматический учет часовой разницы.
| Выкл Автоматический учет часовой разницы не выполняется.

Примечания

- Перед использованием вашей видеокамеры следует установить на ней дату и время. [Подробно]

- Видеокамера может не выполнять автоматическую настройку часового пояса в зависимости от страны/региона, выбранных для вашей видеокамеры. В этом случае установите [Авторегулир. обл.] на [Выкл].

В начало страницы