Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Запись > Запись > Запись фильмов

## Запись фильмов

Для отображения элементов на экране LCD
Экранные индикаторы во время записи
Запись в зеркальном режиме
По умолчанию фильмы и фотографии записываются на следующем носителе записи. Фильмы записываются с качеством изображения высокой четкости (HD).
HDR-CX250E/CX570E: Карта памяти
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE: Внутренний носитель записи

1. Откройте экран LCD и нажмите MODE для включения лампы (Фильм).

1. Нажмите START/STOP для начала записи.

- Для остановки записи повторно нажмите кнопку START/STOP.

- Вы можете записать фотографии во время записи фильма, нажав кнопку PHOTO (Двойная съемка).

### Для отображения элементов на экране LCD

Если видеокамера не используется в течение нескольких секунд после ее включения или переключения между режимами записи фильмов и записи фотографий, элементы перестанут отображаться на экране LCD. Коснитесь в любом месте экрана LCD кроме кнопок для отображения информации по значкам с удобными для записи функциями.

### Экранные индикаторы во время записи

Здесь описываются значки как для режима записи фильма, так и для режима записи фотографий.

1. Кнопка трансфокатора (W : Широкоугольный/T: Телефото), кнопка START/STOP (в режиме записи фильма), кнопка PHOTO (в режиме записи фотографий)

1. Кнопка MENU

1. Состояние, определяемые параметром Интеллектуал. авторежим

1. Состояние записи ([ОЖИДАН]/[ЗАПИСЬ])

1. Фиксация АЭ/АФ (автоматическая экспозиция/автоматическая фокусировка)

1. GPS-состояние триангуляции*1

1. Следящая фокусировка

1. Увеличение, оставшийся заряд батареи

1. Счетчик (часы: минуты: секунды), захват фотографии, носитель записи/воспроизведения/редактирования

1. Кнопка отмены следящей фокусировки

1. Кнопка Интеллектуал. авторежим

1. Режим аудио, дисплей уровня аудио*2

1. Приблизительное доступное для записи количество и размер фотографий (16:9 или 4:3), размер фотографии (L/M/S)

1. Приблизительное оставшееся время записи, качество записи изображения (HD/STD), скорость записи (50p/50i/25p*3) и режим записи (PS/FX/FH/HQ/LP)

1. Кнопка просмотра изображений

1. Моя кнопка (вы можете присвоить предпочитаемые вами функции значкам, отображаемым в этой зоне)

*1 HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
*3 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE

### Запись в зеркальном режиме

1. Откройте панель LCD и установите ее под углом 90 градусов к видеокамере (), а затем поверните ее на 180 градусов в сторону объектива ().

На экране LCD появится зеркальное изображение снимаемого объекта, однако при записи изображение будет иметь нормальный вид.
Примечания

- Если во время записи фильмов закрыть экран LCD, видеокамера останавливает запись.

- Максимальное время непрерывной записи фильмов составляет 13 часов.

- Когда размер файла фильма превышает 2 ГБ, автоматически создается следующий файл фильма.

- Если по окончании записи данные все еще будут записываться, на экране будут показываться следующие состояния. В течение этого времени не подвергайте камеру толчкам или вибрации и не извлекайте батарею и не отключайте адаптер переменного тока.

- Индикатор доступа светится или мигает

- Значок носителя в правом верхнем углу экрана LCD мигает

- Записанные изображения отображаются на всем экране LCD видеокамеры (в полнопиксельном режиме отображения). Однако это может привести к небольшому срезу верхнего, нижнего, правого и левого краев изображения при воспроизведении изображений на телевизоре, не поддерживающем полнопиксельный режим отображения. Рекомендуется записывать изображения с параметром [Контр рамка], установленным на [Вкл] и использовать в качестве ориентира внешнюю рамку [Контр рамка].

- Тем не менее, когда скорость записи установлена на [25p], вы не сможете записывать фотографии, когда видеокамера находится в режиме записи фильма (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

Связанные темы
Предполагаемое время записи фильма
[Выбрать носитель (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)]
[Вспышка (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)]
Для постоянного отображения элементов на экране LCD: [Настройка показа]
Для изменения размера изображения: [Размер изобр]
Время записи, оставшийся объем: [Данные о носителе]
Масштабирование
В начало страницы