Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Поиск неисправностей > Воспроизведение

## Воспроизведение

Невозможно воспроизвести изображения.

- Выберите тип носителя записи, с которого вы хотите выполнить воспроизведение. (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE) [Подробно]

- Выберите качество изображения фильма, который вы хотите воспроизвести. [Подробно]

- Изображения, записанные на других устройствах, могут не воспроизводиться. Это не является неисправностью.

Не удается воспроизвести фотографии.

- Фотографии невозможно воспроизвести, если файлы или папки были изменены, а также после редактирования данных на компьютере. (В этом случае имя файла мигает.) Это не является неисправностью.

Фильм останавливается.

- Воспроизводятся фотографии, записанные во время записи фильма. По умолчанию фильмы и фотографии воспроизводятся непрерывно.

показывается на эскизе.

- Эта индикация может появиться на изображениях, записанных на других устройствах, отредактированных на компьютере и т. п.

- Вы отключили адаптер переменного тока или аккумуляторную батарею, когда значок в правом верхнем углу экрана мигает, или до выключения индикатора доступа после записи. При этом может произойти повреждение данных изображения, и появится значок .

показывается на эскизе.

- Возможно, поврежден файл базы данных изображений.

Проверьте файл базы данных, выбрав [Установка] [Настройки носителя] [Испр. файл БД из.] носитель записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE). Если значок по-прежнему отображается, удалите изображение со значком . [Подробно]

Нет звука, или слишком тихий звук во время воспроизведения.

- Увеличьте уровень громкости. [Подробно]

- Звук записывается тихо, когда экран LCD закрыт экраном наружу. Откройте экран LCD.

- Если звук записывается, когда для параметра [Исх. ур. микрофона] установлено значение [Низкий], возможны затруднения при прослушивании записанного звука. [Подробно]

- Звук не будет записываться при съемке с [Плавн. Медлен. ЗАПИСЬ] или [Гольф-съемка].

Несбалансированный звук из левого и правого динамика при воспроизведении фильмов на компьютерах или других устройствах (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE) .

- Измените тип преобразования звукового сигнала (тип понижения микширования) при воспроизведении на 2-канальных стереоустройствах. Дополнительные сведения см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к устройству, на котором производится воспроизведение.

- При создании диска с помощью прилагаемого программного обеспечения “PlayMemories Home” измените звуковой сигнал на 2-канальный.

- Это происходит, когда звуковой сигнал, записанный в режиме 5,1-канального объемного звучания, преобразуется в 2-канальный (обычный стереофонический звуковой сигнал) компьютером или другим устройством. Это не является неисправностью.

- Записывайте звук с параметром [Аудиорежим] установленным на [Стерео 2ch]. [Подробно]

Не воспроизводятся демонстрационные фильмы(HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Выберите внутренний носитель записи в качестве носителя записи и установите качество изображения высокой четкости (HD).

- Демонстрационный фильм удален.

Фильм воспроизводится автоматически(HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Фильмы воспроизводятся автоматически, как демонстрационный фильм, когда фильм отвечает определенному условию на вашей видеокамере. Это не является неисправностью. [Подробно]

В начало страницы