Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Поиск неисправностей > Запись

## Запись

См. также “Карта памяти”.
При нажатии кнопки START/STOP или кнопки PHOTO не выполняется запись изображений.

- Отображается экран воспроизведения. Нажмите MODE, чтобы загорелся индикатор (Фильм) или (Фото). [Подробно] [Подробно]

- Видеокамера записывает только что снятое изображение на носитель записи. В это время невозможно выполнить новую запись.

- Носитель записи заполнен. Удалите ненужные изображения. [Подробно]

- Общее количество сцен фильмов или фотографий превышает доступную для записи емкость видеокамеры. Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Исключительно высокая температура видеокамеры. Выключите видеокамеру и оставьте ее на некоторое время в холодном месте.

- Исключительно низкая температура видеокамеры. Выключите видеокамеру и поместите ее в теплое место. Оставьте видеокамеру на некоторое время и затем включите ее.

Невозможно записать фотографии.

- Невозможно записать фотографии при следующих условиях:

- [Плавн. Медлен. ЗАПИСЬ]

- [Гольф-съемка]

- [Фейдер]

- Видеокамера не может снимать фотографии, когда она находится в режиме записи фильма, что зависит от выбора параметра [Режим ЗАПИСИ] или [Частота кадров].

Индикатор доступа продолжает гореть или мигать даже после остановки записи.

- Видеокамера записывает только что снятую сцену на карту памяти.

Поле изображения выглядит по-другому.

- В зависимости от состояния видеокамеры поле изображения может выглядеть иначе. Это не является неисправностью.

Вспышка не работает. (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

- В следующих случаях невозможна запись с использованием встроенной вспышки:

- Индикатор (Фильм) светится

- Параметр [Преобр.объектив] установлен на значение, отличное от [Выкл]

- Даже при выборе параметра автоматической вспышки или (Автоматическое устранение эффекта красных глаз) невозможно использовать вспышку при выборе следующих параметров:

- [Экспонометр/Фок.]

- [Точеч. экспонометр]

- [Ручная] в [Экспозиция]

- [Ночная Сцена], [Восход и закат], [Фейерверки], [Ландшафт], [Прожектор], [Пляж] или [Снег] в [Выбор сцены]

Фактическое время записи фильмов меньше предполагаемого времени записи на носитель записи.

- При некоторых условиях записи время записи может сократиться, например, при записи быстро движущегося объекта и т. п.

Видеокамера прекратила работать.

- Исключительно высокая температура видеокамеры. Выключите видеокамеру и оставьте ее на некоторое время в холодном месте.

- Исключительно низкая температура видеокамеры. Выключите видеокамеру и поместите ее в теплое место. Оставьте видеокамеру на некоторое время и затем включите ее.

- При продолжительных вибрациях видеокамеры запись может остановиться.

Задержка между моментом нажатия кнопки START/STOP и моментом фактического начала или остановки записи фильма.

- На вашей видеокамере возможна небольшая задержка между моментом нажатия кнопки START/STOP и моментом фактического начала/остановки записи фильма. Это не является неисправностью.

Не удается изменить формат фильма (16:9 (широкоформатный)/4:3).

- Форматом (соотношением горизонтального и вертикального размера) для фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD) является 16:9 (широкоформатный).

Не работает функция автоматической фокусировки.

- Установите [Фокус] на [Авто]. [Подробно]

- Условия записи не подходят для автоматической фокусировки. Настройте фокусировку вручную. [Подробно]

Функция SteadyShot не работает.

- Установите параметр [ SteadyShot] на [Активные] или [Стандартные], [ SteadyShot] на [Вкл]. [Подробно] [Подробно]

- Даже если параметр [SteadyShot] установлен на [Активные] или [Стандартные], [SteadyShot] на [Вкл], ваша видеокамера, возможно, не сможет компенсировать слишком сильные вибрации.

Некорректная запись или воспроизведение изображений.

- При непрерывной записи и удалении изображений в течение долгого времени файлы на носителе записи могут стать фрагментированными и изображения не смогут быть правильно записаны и воспроизведены. После резервного копирования изображений на другой носитель отформатируйте носитель записи на видеокамере. [Подробно]

Быстродвижущиеся объекты на экране выглядят искривленными.

- Это явление называется эффектом фокальной плоскости. Это не является неисправностью. Искривленное изображение объектов, быстро движущихся перед объективом, обусловлено способом считывания сигналов изображения устройством обработки изображений (датчиком CMOS); степень искажения зависит от условий записи.

На изображении появляются горизонтальные полосы.

- Это происходит при записи изображений в условиях освещения флуоресцентными, натриевыми или ртутными лампами. Это не является неисправностью.

При записи изображения с экрана телевизора или компьютера возникает черная полоса.

- Установите [SteadyShot] на опцию, отличную от [Активные]. [Подробно]

Невозможно установить яркость LCD.

- Яркость LCD невозможно установить в следующих случаях:

- Панель LCD на видеокамере закрыта экраном LCD наружу.

- Питание подается от адаптера переменного тока.

Звук записывается неправильно.

- Снова подключите микрофон так же, как он был подключен при начале записи фильмов.

Фотографии записываются автоматически.

- По умолчанию фотографии записываются автоматически при распознавании видеокамерой улыбки. [Подробно]

В начало страницы