Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Запись > Полезные функции для записи изображений > Использование функции GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Использование функции GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Если вы не хотите записывать информацию о местоположении
Для получения карты текущего местоположения (режим приоритета триангуляции)
Проверка состояния триангуляции
О карте спутника и датчик триангуляции
Как проверить значки спутников/датчик триангуляции GPS
Если данные о вашем текущем местоположении не могут быть получены
Советы для лучшего приема данных
При использовании функции GPS (Глобальная система позиционирования) доступны следующие функции.

- Запись информации о местоположении фильмов или фотографий ([Вкл] является настройкой по умолчанию.)

- Воспроизведение фильмов и фотографий путем их поиска на карте (Вид карты)

- Отображение карты вашего текущего местоположения

#### GPS-состояние триангуляции

A: Количество точек меняется во время поиска спутников видеокамерой.
B: При нахождении спутников появляются данные измерения триангуляции.

#### Когда видеокамера не может выполнить триангуляцию

A: Камера не располагает информацией о местоположении.
B: Видеокамера показывает ранее полученную информацию о местоположении.

### Если вы не хотите записывать информацию о местоположении

Выберите [Установка] [Общие настройки] [Установка GPS] [Выкл].
Примечания

- До начала триангуляции видеокамерой может пройти некоторое время.

- Используйте функцию GPS вне помещений и на открытых пространствах, так как в таких условиях обеспечивается наилучший прием радиосигналов.

- На карте север всегда отображается сверху.

### Для получения карты текущего местоположения (режим приоритета триангуляции)

Данная функция удобна при просмотре карты вашего текущего местоположения во время путешествия.
Так как видеокамера отключает другие функции при поиске спутников, получение информации триангуляции может иметь приоритет.

1. Выберите [Установка] [Общие настройки] [Ваше местополож.].

A: Маркер, который показывает ваше текущее местоположение
B: Показывает информацию триангуляции
Примечания

- Если вы коснетесь определенной точки на экране, эта точка отображается в центре карты. Выберите для перемещения вашего текущего местоположения обратно в центр экрана.

- Если видеокамера не может получить информацию о текущем местоположении, появляется информация триангуляции.

- Если ранее полученная информация о местоположении недействительна, маркер не появляется.

- Чтобы закрыть экран текущего местоположения, выберите .

### Проверка состояния триангуляции

Видеокамера показывает состояние приема сигнала GPS, когда вы не можете получить информацию триангуляции.

1. Показывает ваше текущее местоположение.

Если ваше текущее местоположение показывается на экране LCD, вам нет необходимости продолжать это действие.

1. Выберите .

A: Карта спутника
B: Значки спутника
C: Датчик триангуляции
D: Ранее полученная информация для местоположения.

- Чтобы закрыть экран информации триангуляции, выберите .

### О карте спутника и датчик триангуляции

В центре спутниковой карты отображается ваше текущее местоположение. Можно проверить направление (север/юг/восток/запад) спутников используя значки спутника () на спутниковой карте.
Когда видеокамера успешно выполняет триангуляцию вашего местоположения датчик триангуляции становится зеленым.

### Как проверить значки спутников/датчик триангуляции GPS

Цвет значков спутников GPS и датчик триангуляции меняются в зависимости от текущего состояния триангуляции.

Значки спутников GPS/датчик триангуляции | Состояние
/ (черный) | Нет сигнала, но доступна информация об орбите спутника.
/ (серый) | Была получена частичная информация об орбите спутника.
/ (коричневый) | Была получена половина информации об орбите спутника.
/ (охра) | Информация по спутнику с орбиты получена.
/ (зеленый) | Триангуляция завершена. В настоящее время спутник используется.

### Если данные о вашем текущем местоположении не могут быть получены

Появляется экран, позволяющий вам повторно выполнить триангуляцию местоположения. В этом случае следуйте инструкциям, появляющимся на экране LCD.

### Советы для лучшего приема данных

- Используйте функцию GPS вне помещений и на открытых местах.
  Для дополнительной информации о местоположениях или ситуациях, когда радиосигналы не принимаются, см. “О GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)”.

- Поверните панель LCD для направления антенны GPS в небо. Не кладите вашу руку на антенну GPS.

- Выберите [Ваше местополож.] в меню для использования режима приоритета триангуляции.

- Использование вспомогательных данных GPS Если вы импортируете вспомогательные данные GPS с вашего компьютера на видеокамеру с использованием встроенного программного обеспечения “PlayMemories Home”, время, необходимое видеокамере для получения информации о вашем местоположении, может быть сокращено. Подключите видеокамеру к компьютеру, подключенному к Интернету. Вспомогательные данные GPS будут обновлены автоматически.

Примечания

- В следующих ситуациях текущее местоположение видеокамеры, показываемое на карте, может отличаться от реального местоположения. Максимальный предел погрешности может составлять несколько сотен метров.

- Когда видеокамера получает сигналы GPS , отраженные от окружающих зданий.

- При слишком слабом сигнале GPS.

- Вспомогательные данные GPS могут не работать в следующих случаях:

- Когда вспомогательные данные GPS не обновлялись в течение 30 или более дней.

- При неправильной установке даты и времени видеокамеры.

- При перемещении видеокамеры на большое расстояние.

- Если вы используете Mac, вы не сможете импортировать вспомогательные данные GPS.

Связанные темы
Антенна GPS: Детали и элементы управления
Местоположения или ситуации, когда радиосигналы не могут приниматься: О GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)
В начало страницы