Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Уход и меры предосторожности > О GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## О GPS (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

GPS (Global Positioning System) – это система, которая рассчитывает географическое положение, используя высокоточные данные, получаемые от космических спутников США. Эта система позволяет определить точное местоположение объекта на земле. Спутники GPS расположены на 6 орбитах, на расстоянии 20000 км над землей. В систему GPS входят 24 или более спутников GPS. Приемное устройство GPS получает радиосигналы от спутников и рассчитывает текущее местоположение приемного устройства на основании информации с орбиты (данных навигационного альманаха), времени прохождения сигналов и т.д.
Процесс определения местоположения называется “триангуляцией”. Приемное устройство GPS может определить широту и долготу местоположения, получая сигналы от 3 или более спутников.

- Поскольку положение спутников GPS постоянно меняется, в зависимости от местоположения и времени использования видеокамеры определение местоположения приемного устройства может быть более длительным, либо определить местоположение приемного устройства не удастся вообще.

- “GPS” – это система для определения географического местоположения путем триангуляции радиосигналов, полученных от спутников GPS. Не используйте данную видеокамеру в местах, где радиосигналы блокируются или отражаются, например, в затененных местах, окруженных зданиями или деревьями, и т. д. Используйте видеокамеру на открытом пространстве.

- Возможно, записать информацию о местоположении не удастся в следующих местах или условиях, в которых радиосигналы от спутников GPS не достигают видеокамеры.

- В туннелях, в помещениях или в тени зданий.

- При нахождении между высокими зданиями или на узких улицах, окруженных зданиями.

- Под землей, в местах, плотно окруженных деревьями, под эстакадным мостом, а также в тех местах, где образуются магнитные поля, например, рядом с линиями высокого напряжения.

- Рядом с устройствами, которые генерируют радиосигналы такого же диапазона частоты, что и видеокамера: мобильные телефоны с частотой около 1,5 ГГц и т. п.

#### Об ошибках триангуляции

- Если перенести видеокамеру в другое место сразу же после перемещения переключателя питания в положение ON, для начала триангуляции видеокамере может потребоваться больше времени, чем при нахождении видеокамеры на одном и том же месте.

- Ошибка, вызванная положением спутников GPS

Видеокамера выполняет автоматическую триангуляцию вашего текущего местоположения, когда видеокамера получает радиосигналы от 3 или более спутников GPS. Погрешность триангуляции, допускаемая спутниками GPS, составляет около 10 м. В зависимости от условий конкретного местоположения ошибки триангуляции могут превышать указанные. В этом случае ваше фактическое местоположение может не совпадать с положением на карте, определенным по информации GPS. Так как спутники GPS контролируются министерством обороны США, их степень точности может изменяться намеренно.

- Ошибка во время процесса триангуляции

Во время триангуляции видеокамера периодически получает информацию о местоположении. Между моментом получения информации о местоположении и моментом записи этой информации в изображение есть небольшая разница во времени, по этой причине фактическое местоположение при записи может не точно совпадать с местоположением на карте, определяемым на базе информации GPS.

#### Об ограничении по использованию GPS

- Используйте GPS в соответствии с нормативными требованиями ситуации, стран/регионов использования.

#### О картографических данных

- Видеокамера содержит картографические данные для следующих стран/регионов. Европа, Япония, Северная Америка, Океания и т. д.

- Встроенные карты поддерживаются следующими компаниями: карта Японии – Zenrin Co., Ltd., другие области – NAVTEQ.

- Картографические данные включенных в видеокамеру карт соответствуют дате выпуска данного руководства.

- Карты GPS показываются как графические изображения в 2 измерениях, за исключением некоторых областей в Японии, которые отображаются в 3 измерениях.

- На карте север всегда отображается сверху.

- Язык карты изменить невозможно.

- Обновление картографических данных невозможно.

- Масштаб карты составляет от 25 м до 6000 км.

#### О системе географических координат

- Используется система географических координат “WGS-84”.

#### Об авторских правах

- Картографические данные видеокамеры охраняются авторским правом. Несанкционированное копирование или другое использование данных карт может противоречить законам об авторском праве.

#### О функции навигации

- Данная видеокамера не оснащена функцией навигации, которая использует GPS.

В начало страницы