Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Кач. изобр./Размер > Широкоэкр. реж.

## Широкоэкр. реж.

При записи фильмов с качеством изображения стандартной четкости (STD) можно выбрать соотношение горизонтального размера к вертикальному.

1. [Кач. изобр./Размер] [Широкоэкр. реж.].

1. Выберите требуемый элемент.

| 16：9 Запись фильмов для воспроизведения во весь экран телевизора с форматом 16:9 (широкоформатный).
| 4:3 () Запись фильмов для воспроизведения во весь экран телевизора с форматом 4:3.

Примечания

- Для получения информации о соотношении горизонтального/вертикального размера подключенного телевизора см. инструкции к телевизору.

Связанные темы
[Тип ТВ]
В начало страницы