Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Об обращении с видеокамерой > О настройке сенсорной панели

## О настройке сенсорной панели

Кнопки на сенсорной панели могут работать неправильно. В этом случае выполните следующую процедуру. При ее выполнении рекомендуется подключить видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.

1. [Установка] [Общие настройки] [Калибровка].

1. 3 раза коснитесь отображаемого на экране значка “” углом карты памяти или чем-либо подобным.

Коснитесь [Отмена] для отмены калибровки.
Примечания

- В случае нажатия в другом месте повторно выполните калибровку.

- Не используйте для калибровки предметы с острым концом. Это может привести к повреждению экрана LCD.

- Калибровку экрана LCD нельзя выполнять, если он повернут или закрыт экраном наружу.

В начало страницы