Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Кач. изобр./Размер > Режим ЗАПИСИ

## Режим ЗАПИСИ

О качестве изображения
Вы можете переключить режим записи для выбора качества фильма при записи фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD). Время записи носителя меняется в зависимости от режима записи.

1. [Кач. изобр./Размер] [Режим ЗАПИСИ].

1. Выберите желаемый режим записи.

* появляется на значке носителя записи, если фильм, записанный с выбранным режимом записи, не может быть сохранен на этом носителе.

### О качестве изображения

Качество изображения и скорость записи в битах для каждого режима записи могут быть установлены следующим образом. “M”, такое как “24M”, означает “Мбит/сек”
Изображение с качеством высокой четкости (HD):

- [50p Качество ]: качество 1920 1080/50p, AVC HD 28M (PS)*1

- [Наивысш. кач. ]: Качество 1920 1080/50i или 1920 1080/25p*2, AVC HD 24M (FX)

- [Высок. качест. ]: Качество 1920 1080/50i или 1920 1080/25p*2, AVC HD 17M (FH)

- [Стандартное ]: качество 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*3

- [Длител. время ]: качество 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

*1 Вы можете выбрать эту настройку, когда параметр [Частота кадров] установлен на [50p].
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE
*3 Настройка по умолчанию
Фильмы с качеством изображения стандартной четкости (STD):

- [Стандартное ]: стандартное качество, стандартное STD 9M (HQ)*1

*1 Стандартное качество изображения (STD) фиксированно устанавливается на это значение.
Связанные темы
Типы устройств носителей, на которые могут быть сохранены изображения
Частота кадров
Запись фильма с качеством изображения стандартной четкости (STD): [HD/STD Настройка]
Руководство по созданию диска
В начало страницы