Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Draadloze aansluiting > Maak verbinding met een Wi-Fi®-netwerk

## Maak verbinding met een Wi-Fi®-netwerk

Om te winkelen in de eBook store of voor draadloze internettoegang, stel de draadloze (Wi-Fi®) internetverbinding in met de volgende stappen.

### Een Wi-Fi-verbinding voorbereiden

Schakel [Wi-Fi] in op de Reader voor u een verbinding maakt met een toegangspunt.

1. Druk op de (Hoofdscherm)-knop tik op [Applicaties] [Instellingen] [Draadloze netwerkinstellingen].

1. Vink het selectievakje rechts van [Wi-Fi] aan om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen.

Een vinkje wijst erop dat [Wi-Fi] is ingeschakeld. Wi-Fi is standaard uitgeschakeld.
U kunt ook op de statusbalk tikken [Wi-Fi]. Raadpleeg Details.
Tip

- Schakel [Wi-Fi] uit wanneer hij niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij van de Reader te verlengen.

- Schakel [Draadloz.standby] in om de levensduur van de batterij te verlengen. Raadpleeg Details.

#### Wi-Fi statuspictogrammen

De volgende pictogrammen in de statusbalk tonen de status van de Wi-Fi-verbinding.

Pictogram | Status
| Wi-Fi is geactiveerd. Het aantal balken wijst op de sterkte van het Wi-Fi-signaal.
| De Wi-Fi-netwerkfunctie van de Reader staat in stand-bymodus. Raadpleeg Details.
| Er is geen Wi-Fi-toegangspunt. In deze modus heeft u geen toegang tot de eBook store.
| De [Wi-Fi]-instelling is uitgeschakeld.

### Een verbindingstype kiezen

Naargelang uw Wi-Fi-omgeving, maak een verbinding met een toegangspunt op een van de volgende manieren.
De volgende vragen zullen de meest geschikte manier bepalen om de Wi-Fi-netwerkverbinding van de Reader in te stellen.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi-beveiligde inhoud

Geval A

Een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop Details

Geval B

Een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer Details

Geval C

Een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning aansluiten Details

Geval D

Verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk Details

Handmatige instelling

Stel een Wi-Fi-netwerkverbinding handmatig in; maak een verbinding met een toegangspunt waarvan de SSID als onzichtbaar is ingesteld. Raadpleeg Details.

### Geval A: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop

De Reader is compatibel met WPS (Wi-Fi Protected Setup), zodat u gemakkelijk een Wi-Fi-verbinding kunt maken met de "WPS"- of "Verbinden"-knop op uw WPS-compatibele Wi-Fi-router. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].

1. Tik op [WPS drukknop-conf.methode] [Starten].

1. Druk binnen 2 minuten op de "WPS"- of "Verbinden"-knop op uw Wi-Fi-router.*

De Reader probeert automatisch een Wi-Fi-verbinding te maken.
* De naam van de knop op uw Wi-Fi-router kan verschillend zijn.

1. "WPS"- of "Verbinden"-knop

1. Zodra het Reader-scherm de voltooiing van de instelling toont, tik op [OK].

De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

### Geval B: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer

Als uw WPS-compatibele Wi-Fi-router geen drukknopconfiguratie ondersteunt, maak dan een verbinding met behulp van een PIN (Persoonlijk Identificatienummer). Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].

1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen] [WPS-PIN-methode] [Starten].

Een PIN wordt op het scherm van de Reader weergegeven.
Voer de PIN in op uw Wi-Fi-router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor meer informatie.

1. Tik na het invoeren van de PIN op [OK] op de Reader.

Na korte tijd verbindt de Reader automatisch met het draadloze netwerk.
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

### Geval C: een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning aansluiten

Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].

1. Tik op [Scannen].

De beschikbare toegangspunten worden vermeld onder [Wi-Fi netwerken].

Item | Beschrijving
| Netwerk SSID
| Beveiligingstype
| Pagina-indicator
| Pagina omslaan-pictogram
| Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een onbeveiligd netwerk.
| Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een beveiligd netwerk. De Wi-Fi-router waarmee u wilt verbinden vereist een wachtwoord. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel, enzovoort worden genoemd.

1. Tik op de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de [Wi-Fi netwerken]-lijst. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor meer informatie over het bepalen van de SSID van uw Wi-Fi-router.

1. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

1. Tik op [Verbinden].

De Reader verbindt zich met het Wi-Fi-netwerk.
De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

### Geval D: verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk

Sommige openbare draadloze toegangspunten of "hotspots" zijn beschikbaar en u kunt ermee verbinden. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].

1. Tik op [Scannen].

De beschikbare toegangspunten worden vermeld onder [Wi-Fi netwerken].

Item | Beschrijving
| Netwerk SSID
| Beveiligingstype
| Pagina-indicator
| Pagina omslaan-pictogram
| Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een onbeveiligd netwerk.
| Wi-Fi wordt ingeschakeld en de Reader detecteert een beveiligd netwerk. De Wi-Fi-router waarmee u wilt verbinden vereist een wachtwoord. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel, enzovoort worden genoemd.

1. Tik op de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de [Wi-Fi netwerken]-lijst.

1. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

1. Tik op [Verbinden].

De status van de draadloze verbinding wordt in de statusbalk weergegeven.

1. De [Browser]-toepassing kan automatisch een verbinding maken met een openbaar toegangspunt. Zoniet, start de [Browser]-applicatie handmatig op; druk op de (Hoofdscherm)-knop, tik op [Applicaties] [Browser].

1. Het browserscherm kan meer informatie tonen over het voltooien van de verbinding. Volg de instructie(s) waar van toepassing.

Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

### Handmatig een Wi-Fi-verbinding instellen

U kunt een Wi-Fi-netwerkverbinding handmatig instellen door de vereiste verbindingsinformatie in te voeren. Zorg ervoor dat [Wi-Fi] is ingeschakeld en tik op [Wi-Fi instellingen] op het [Draadloze netwerkinstellingen]-scherm. U kunt ook [Wi-Fi] inschakelen door te tikken op de statusbalk en te tikken op [Wi-Fi instellingen].

1. Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].

1. Tik op [Handmatige registratie].

1. Tik op het [SSID]-invoerveld en typ met het schermtoetsenbord.

1. Tik op het [Beveiligingsmethode]-menu (de standaardwaarde is [Openen]) en tik vervolgens op het ondersteunde beveiligingstype.

1. Tik op het [Wachtwoord]-invoerveld en typ uw wachtwoord met het schermtoetsenbord. Tik vervolgens op [Gereed] [Opslaan].

1. Tik op het opgeslagen netwerk-SSID in de [Wi-Fi netwerken]-lijst op het [Wi-Fi instellingen]-scherm.

1. Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tik op het invoerveld en voer het wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

1. Tik op [Verbinden].

De Reader verbindt zich met het Wi-Fi-netwerk.
De status van de Wi-Fi-verbinding wordt in de statusbalk weergegeven. Raadpleeg Details.
Raadpleeg Details voor meer technische informatie.

### Algemene opmerkingen over Wi-Fi-aansluitingen

- Tik op een netwerk SSID in de [Wi-Fi netwerken]-lijst en houd het vast om de status en verwante informatie van het toegangspunt weer te geven.

- Controleer alle vereisten, gebruikersnaam- en/of wachtwoordgegevens bij de internet/Wi-Fi service provider voordat u een verbinding maakt met een draadloos netwerk.

- U kunt tot 20 Wi-Fi-netwerkverbindingen configureren.

- De Reader ondersteunt bepaalde persoonlijke Wi-Fi-netwerkbeveiligingssystemen niet. Neem contact op met de internet/Wi-Fi service provider voor meer informatie.

- Als u het wachtwoord bewerkt van een Wi-Fi-netwerk waarmee u op dit moment bent verbonden, probeert de Reader opnieuw een verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk met behulp van het nieuwe wachtwoord.

- Om een statisch IP-adres te gebruiken, drukt u op de (Menu)-knop tik op [Geavanceerd] in het [Wi-Fi instellingen] tik op [Statisch IP gebruiken]. Wijzig deze instelling niet, tenzij een netwerkbeheerder erom vraagt, omdat er dan mogelijk geen goede verbinding met het Wi-Fi-netwerk kan worden gemaakt.

- Als de SSID (Service Set Identifier) van een toegangspunt privaat is, voer de informatie van de Wi-Fi-verbinding handmatig in.

- Het toegangspunt kan de toegang beperken naargelang het MAC-adres. Controleer het MAC-adres door te drukken op de (Hoofdscherm)-knop tik op [Applicaties] [Instellingen] [Over] [Informatie apparaat]. Registreer vervolgens het MAC-adres met het toegangspunt om een Wi-Fi-verbinding te maken.

- Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u ook de snelheid, beveiliging en andere informatie over het Wi-Fi-netwerk weergeven door te drukken op de (Menu)-knop en te tikken op [Verbindingsinformatie] in het [Wi-Fi instellingen]-scherm.

- Zodra geconfigureerd kan een verbinding met een toegangspunt opnieuw worden gemaakt door het in de [Wi-Fi netwerken]-lijst eenvoudigweg aan te tikken en te tikken op [Verbinden].

Ga naar paginabegin