Reader™-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Aloitusopas > Akku > Reader-lukulaitteen lataaminen

## Reader-lukulaitteen lataaminen

Tilapalkin oikealla puolella oleva varauksen/akun tilan kuvake näyttää akun varauksen tason. Katso Tietoja.
Jos se on liian alhainen, lataa Reader valitsemalla jokin seuraavissa osissa olevista menetelmistä.

1. USB-liitäntä

1. Lataus/varattu-merkkivalo

### Lataaminen tietokoneen kautta

1. Kytke tietokoneeseen virta.

1. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.

Odota, kunnes näyttöön tulee alla oleva ruutu.

Toiminto | Kuvaus
Asenna Reader-ohjelmisto tai siirrä tietoja | Napauta [Yes], niin voit asentaa Reader-ohjelmiston tai siirtää tiedostoja tietokoneelta Reader-lukulaitteeseen lataamisen aikana. Reader-lukulaitetta ei voi käyttää siirron aikana. Sen jälkeen, kun USB-muistinäyttö näytetään Readerissa, tietokone havaitsee sen ja tietokoneeseen ilmestyvät asemat ”READER” ja ”SETUP”. Kun -kuvake* muuttuu -kuvakkeeksi, lataaminen on valmis. Kun lataaminen on valmis, kytke USB-kaapeli irti Reader-laitteesta ja tietokoneesta. Hetken kuluttua näyttöön tulee [Koti]-ruutu. * Tämä kuvake näytetään vain, kun Reader on tiedonsiirtotilassa.
Lataa Reader-lukulaite | Napauta [No] tai paina (Takaisin) -painiketta palataksesi edelliseen näyttöön. Paina vaihtoehtoisesti (Koti) -painiketta. [Koti]-ruutu tulee näyttöön. Kun -kuvake muuttuu -kuvakkeeksi, lataaminen on valmis. Tässä tilassa tietokone* ei tunnista Readeria. Kun lataaminen on valmis, kytke USB-kaapeli irti Reader-laitteesta ja tietokoneesta. * Tämä tilanne saattaa vaihdella tietokoneesi asetuksista riippuen.

Huomaa

- Tietokoneen virran on oltava kytkettynä Reader-laitteen lataamista varten. Reader-laitetta ei ladata, jos tietokone siirtyy lepotilaan tai valmiustilaan. Pidä tietokoneen virta kytkettynä luotettavasta virtalähteestä Readerin latauksen aikana.

- (Virta) -painiketta ei voi käyttää, kun Reader on yhdistettynä tietokoneeseen sekä latauksen aikana.

- Jos katkaiset virran Readerista napauttamalla lataustilassa [Settings] [Device Shutdown], Reader lopettaa latauksen.

VINKKEJÄ

- Voit ladata Readerin myös verkkolaitteella (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, ei sisälly toimitukseen). Tällä latausmenetelmällä akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia.

- Vaihda lataustila tiedonsiirtotilaan tuomalla ilmoitusikkuna näyttöön tilapalkkia napauttamalla napauta [USB connected] [Yes].

### Varauksen/akun tilan kuvake

Varauksen/akun tilan kuvake näyttää akun latauksen tilan tai arvioidun jäljellä olevan varauksen.

Kuvake | Kuvaus
| Neljä palkkia ilmaisee, että akku on täyteen tai lähes täyteen ladattu. Palkkien lukumäärä vähenee akun varauksen myötä. Nolla palkkia ilmaisee, että akun varausta on tuskin jäljellä.
| Akku on täyteen ladattu.
| Akkua ladataan.

Siirry sivun alkuun