Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Modification des réglages > Menu Réglage > Réglages point d’accès

## Réglages point d’accès

Utilisation du clavier
Autres options de réglage
Vous pouvez enregistrer votre point d’accès manuellement.
Avant de commencer la procédure, vérifiez le nom SSID du point d’accès, le système de sécurité et le mot de passe. Il se peut que le mot de passe soit préprogrammé dans certains dispositifs. Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi du point d’accès sans fil ou consultez l’administrateur réseau.

1. MENU 3 [Réglages point d’accès]

1. Sélectionnez le point d’accès que vous voulez enregistrer.

Lorsque le point d’accès souhaité est affiché sur l’écran :
Sélectionnez le point d’accès souhaité.
Lorsque le point d’accès souhaité n’est pas affiché sur l’écran :
Sélectionnez [Réglage manuel] et spécifiez le point d’accès.
* Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « Comment utiliser le clavier ».

- Si vous sélectionnez [Réglage manuel], saisissez le nom SSID du point d’accès sélectionnez le système de sécurité.

1. Saisissez le mot de passe [OK]

- Les points d’accès qui n’affichent pas ne nécessitent pas de saisie de mot de passe.

1. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur .

### Utilisation du clavier

Lorsque la saisie manuelle de caractères est nécessaire, un clavier s’affiche à l’écran.
Sélectionnez la touche souhaitée à l’aide de ///, puis appuyez sur pour saisir le caractère.

| Noms de l’écran | Fonctions
(1) | Zone de saisie | Les caractères que vous saisissez s’affichent.
(2) | Commuter types de caractères | Chaque fois que vous appuyez sur , les types de caractères passent par les lettres alphabétiques, les chiffres et les symboles.
(3) | Clavier | Chaque fois que vous appuyez sur , le caractère que vous saisissez s’affiche. Par exemple : si vous voulez saisir « abd » Sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez une fois sur pour afficher « a » sélectionnez « » pour déplacer le curseur (5) et appuyez sur sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez deux fois sur pour afficher « b » sélectionnez la touche pour « def » et appuyez une fois sur pour afficher « d »
(4) | Valider | Valide la saisie.
(5) | Déplacer curseur | Déplace le curseur vers la droite ou la gauche dans la zone de saisie.
(6) | Supprimer | Supprime le caractère précédant le curseur.
(7) |  | Fait passer le caractère suivant en lettre majuscule ou minuscule.
(8) | Espace | Saisit un espace.

- Pour annuler une saisie de caractères en cours, sélectionnez [Annuler].

### Autres options de réglage

Selon l’état ou la méthode de réglage de votre point d’accès, il se peut que vous vouliez régler d’autres options.

Noms de l’écran | Fonctions
WPS PIN | Affiche le code PIN à saisir dans le dispositif connecté.
Réglage adresse IP | Permet de sélectionner [Auto] ou [Réglage manuel].
Adresse IP | Si vous saisissez l’adresse IP manuellement, saisissez l’adresse spécifiée.
Masque sous-réseau/ Passerelle par défaut | Lorsque vous réglez [Réglage adresse IP] sur [Réglage manuel], saisissez l’adresse IP qui correspond à votre environnement réseau.
Connexion Prioritaire | Permet de sélectionner [ON] ou [OFF] pour [Connexion Prioritaire].

Remarques

- Pour donner la priorité du point d’accès enregistré, réglez [Connexion Prioritaire] sur [ON].

Rubrique connexe
WPS Push
Haut