Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Illuminateur AF

## Illuminateur AF

L’illuminateur AF offre un éclairage d’appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres.
Pour faciliter la mise au point par l’appareil, l’illuminateur AF émet une lumière rouge jusqu’au verrouillage de la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
L’indicateur apparaît alors.

1. MENU 4 [Illuminateur AF] mode souhaité

| Auto | Ces réglages permettent d’activer et de désactiver l’illuminateur AF.
| OFF

Remarques

- La mise au point s’effectue dès lors que la lumière de l’illuminateur AF atteint le sujet, même si elle n’atteint pas le centre du sujet.

- Vous ne pouvez pas utiliser [Illuminateur AF] dans les situations suivantes :

- En mode Film

- En mode [Panor. par balayage]

- Lorsque le mode (Paysage), (Scène de nuit), (Animal domestique), (Feux d’artifice) ou (Activités sportives) est sélectionné en mode [Sélection scène].

- Lorsque vous utilisez l’illuminateur AF, le cadre du télémètre AF normal est désactivé et un nouveau cadre de télémètre AF est affiché par une ligne pointillée. L’illuminateur AF fonctionne en privilégiant les sujets situés près du centre du cadre.

- L’illuminateur AF émet une lumière très vive. Bien qu’il n’y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l’émetteur de l’illuminateur AF.

Haut