Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Fnct. Zoom s. bague

## Fnct. Zoom s. bague

Permet de définir la méthode de zoom lorsque la fonction de zoom est affectée à la bague de commande.
Par défaut, la fonction de zoom est affectée à la bague de commande lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Automatique supérieur].

1. MENU 2 [Fnct. Zoom s. bague] mode souhaité

| Standard | Permet d’effectuer un zoom avant/arrière régulier à l’aide de la bague de commande.
| Incrément | Permet d’effectuer un zoom avant/arrière par incréments de focales fixes à l’aide de la bague de commande. Incréments fixes* de 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm et 100 mm. * Équivalent 35 mm

Remarques

- Dans les cas suivants, le zoom est [Standard], même si vous sélectionnez [Incrément].

- Lorsque vous effectuez un zoom à l’aide du levier W/T (Zoom)

- Pendant l’enregistrement de films

- Lors de l’utilisation de fonctions de zoom autres que le zoom optique

Rubrique connexe
Bague de commande
Haut