Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > DISP (Contenus d’affichage)

## DISP (Contenus d’affichage)

Affichage de l’histogramme

1. Appuyez sur (Contenus d’affichage) sur la molette de commande, puis sélectionnez le mode souhaité.

- Vous pouvez configurer les modes pouvant être sélectionnés via MENU 1 [Bouton DISP].

#### En mode prise de vue

Aff. graphique | Affiche les informations de base relatives à la prise de vue. Affiche un graphique représentant la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.
Afficher toutes infos | Affiche les informations relatives à l’enregistrement.
Pas d’info affich | N’affiche pas les informations relatives à l’enregistrement.
Niveau | Affiche un guide indiquant l’angle d’inclinaison de l’appareil vers l’arrière, l’avant, la gauche ou la droite. Lorsque l’appareil est tenu horizontalement, ce guide apparaît en vert.
Histogramme | Affiche la distribution de la luminance sous forme de graphique (histogramme). Pour régler ce mode, sélectionnez MENU 1 [Bouton DISP] [Histogramme].

#### En mode lecture

Info. affichage | Affiche les informations relatives à l’enregistrement.
Histogramme | Affiche l’histogramme et les informations relatives à l’enregistrement.
Pas d’info affich | N’affiche pas les informations relatives à l’enregistrement.

Affichage graphique
L’affichage graphique indique la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture sous forme de graphique. Il vous permet de comprendre le système d’exposition. Les barres indiquant la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture affichent les valeurs appliquées à la photo affichée.
A : Vitesse d’obturation
B : Valeur d’ouverture

### Affichage de l’histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d’une image. L’affichage graphique indique une image claire lorsqu’il est décalé vers la droite (A), et une image sombre lorsqu’il est décalé vers la gauche (B).

1. Sélectionnez MENU 1 [Bouton DISP].

1. Cochez [Histogramme], puis appuyez sur la touche MENU.

1. En mode de prise de vue, appuyez plusieurs fois sur (Contenus d’affichage) pour afficher l’histogramme.

Remarques

- L’histogramme apparaît également lors de la lecture d’une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l’exposition.

- L’histogramme n’apparaît pas dans les cas suivants :

- L’enregistrement/lecture de films

- La prise de vue en mode [Panor. par balayage] ou la visualisation d’images panoramiques

- Une grande différence entre l’histogramme affiché pendant la prise de vue et la lecture peut se produire lorsque :

- Le flash se déclenche.

- La vitesse d’obturation est lente ou rapide.

- Il se peut que l’histogramme n’apparaisse pas pour des images enregistrées avec d’autres appareils.

Rubrique connexe
Bouton DISP
Haut