Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Panor. par balayage

## Panor. par balayage

Permet de créer une image panoramique à partir d’images composées.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Panor. par balayage).

1. Tournez la bague de commande pour sélectionner un sens de prise de vue.

Si une autre fonction est affectée à la bague de commande, appuyez sur la touche MENU 1 [Panorama : orient.].

1. Dirigez l’appareil vers le sujet dont vous souhaitez régler la luminosité et pour lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, puis enfoncez le déclencheur à mi-course.

A : cette partie ne sera pas enregistrée.

1. Avec le déclencheur enfoncé à mi-course, tournez l’appareil pour le positionner au point de départ de la composition, puis appuyez à fond sur le déclencheur.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indicateur sur l’écran.

Conseils pour la prise de vue panoramique
Tenez l’appareil aussi près du corps que possible, avec les coudes serrés, puis effectuez un panoramique en décrivant un arc de cercle, à vitesse constante, dans le sens de la flèche indiquée sur l’écran. (Comptez 5 ou 6 secondes pour un demi-cercle.)
Il est recommandé d’effectuer quelques essais avant la prise de vue.
Pour un effet optimal, vérifiez que le sujet est suffisamment éloigné de l’arrière-plan et que la lumière ambiante est suffisante.
Sens vertical
Sens horizontal

- Enfoncez d’abord le déclencheur à mi-course afin de verrouiller la mise au point et l’exposition. Appuyez ensuite à fond sur le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une zone présentant un paysage ou des formes très variées est concentrée le long d’un bord de l’écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition de l’image pour que cette zone se trouve au centre, puis recommencez la prise de vue.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Comme plusieurs images sont jointes, il se peut que la jointure ne soit pas enregistrée harmonieusement.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF présentent de grandes différences de luminosité, de couleur et de mise au point, il se peut que la prise de vue ne soit pas réussie. Dans ce cas, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Le bougé de l’appareil est excessif.

Rubrique connexe
Affichage des images panoramiques par défilement
Panorama : taille
Panorama : orient.
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut