Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Nombre d’images fixes et durée d’enregistrement des films > Durée d’enregistrement des films

## Durée d’enregistrement des films

Le tableau suivant indique les durées d’enregistrement maximales approximatives. Il s’agit des durées totales pour l’ensemble des fichiers de film. La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.
(h (heures), m (minutes))

Réglage d’enregistr. | Carte mémoire formatée avec cet appareil
2 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes (limite des spécifications du produit). La durée maximale d’enregistrement en continu d’un film au format MP4 (12M) est d’environ 15 minutes (limitée par la restriction de taille de fichier de 2 Go).
Remarques

- La durée d’enregistrement des films varie parce que l’appareil photo est équipé de la fonction VBR (Variable Bit Rate) qui règle automatiquement la qualité de l’image en fonction de la scène filmée.
  Lorsque vous enregistrez un sujet qui se déplace rapidement, l’image est plus claire, mais la durée d’enregistrement est réduite, car l’enregistrement exige davantage de mémoire.
  La durée d’enregistrement varie également selon les conditions de prise de vue, les réglages du sujet ou les réglages de qualité/taille d’image.

Haut