Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mode de mise au point

## Mode de mise au point

Permet de sélectionner le mode de mise au point le mieux adapté aux mouvements du sujet.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.

1. MENU 2 [Mode de mise au point] mode souhaité

| (AF ponctuel) | Une fois la mise au point effectuée, celle-ci est verrouillée. Utilisez le mode [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile.
| (AF continu) | L’appareil continue d’effectuer la mise au point aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé à mi-course. Utilisez ce mode lorsque le sujet est en mouvement.
| (Direct MFocus) | Permet d’utiliser conjointement la mise au point manuelle et la mise au point automatique.
| (MaP manuelle) | Permet d’effectuer une mise au point manuelle.

### Utilisation des modes [Direct MFocus]/[MaP manuelle]

1. MENU 2 [Mode de mise au point] [Direct MFocus] ou [MaP manuelle]

1. Faites tourner la bague de commande pour effectuer la mise au point.

- Pour une mise au point plus aisée, utilisez la fonction d’intensification, [Loupe mise pt] ou [Aide MF].

- Lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [Direct MFocus], la mise au point automatique s’active dès que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Effectuer une mise au point en mode [Direct MFocus]
Le mode [Direct MFocus] permet d’associer mise au point manuelle et mise au point automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Effectuez une mise au point automatique, puis procédez à des ajustements manuels de la mise au point effectuée.

Cette méthode est efficace pour les mises au point rapprochées. Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, puis tournez la bague de commande.

- Commencez par effectuer une mise au point manuelle, puis utilisez la mise au point automatique.

Cette méthode est efficace pour effectuer la mise au point sur des sujets qui se trouvent à l’arrière-plan, ceux-ci ayant tendance à être flous lorsque vous utilisez la mise au point automatique.
Remarques

- Si la distance de mise au point est réglée très près, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l’objectif apparaissent sur l’image. Essuyez l’objectif avec un tissu doux, etc.

- Lorsque vous changez de méthode de mise au point, la distance de mise au point que vous avez réglée est effacée.

Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Niveau d’intensification
Fonct. touche centrale
Aide MF
Haut