Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Prise de vue d’images fixes

## Prise de vue d’images fixes

1. Placez le sélecteur de mode sur (Auto intelligent).

1. Tenez l’appareil immobile, comme illustré.

- Ne couvrez pas le flash avec les doigts.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l’image est mise au point, un bip se fait entendre et l’indicateur ( ou ) s’allume.
Indicateur de mise au point
s’allume : L’image est mise au point.
s’allume : L’image est mise au point. La position mise au point s’adapte en fonction des mouvements du sujet.
s’allume : La mise au point est en cours.
clignote : Impossible d’effectuer la mise au point.

- La distance de prise de vue minimale est d’environ 5 cm (0,16 pi.) (W), 55 cm (1,8 pi.) (T) (à partir de l’objectif).

1. Appuyez à fond sur le déclencheur.

- Ne couvrez pas la partie (A) représentée sur l’illustration.

- Lors de l’utilisation du flash, le flash (B) sort automatiquement. Si vous n’utilisez pas le flash, appuyez dessus manuellement.

Prise de vue d’image fixe d’un sujet difficile à mettre au point

- Lorsque l’appareil ne parvient pas à effectuer la mise au point automatique, l’indicateur de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Recadrez la vue ou modifiez le réglage de la mise au point. [Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :

- Il fait sombre et le sujet est éloigné.

- Le contraste entre le sujet et l’arrière-plan est insuffisant.

- Le sujet est vu à travers une vitre.

- Le sujet se déplace rapidement.

- Présence de lumière réfléchie ou de surfaces brillantes.

- Le sujet est en contre-jour ou à proximité d’une lumière clignotante.

Rubrique connexe
Visualisation d’images fixes
Taille d’image
Haut