Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Entraînement

## Entraînement

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait
Vous avez la possibilité de régler le mode d’acquisition des prises de vue en sélectionnant par exemple les prises de vue en rafale, le retardateur ou encore le bracketing. Le mode d’acquisition [Entraînement] peut aussi être sélectionné via la touche MENU.

1. Appuyez sur / (Entraînement) sur la molette de commande.

- Si une autre fonction est affectée à la molette de commande, appuyez sur la touche MENU 2 [Entraînement].

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

- Si le mode choisi propose ces options, sélectionnez les paramètres détaillés à l’aide des touches /.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image sans utiliser le retardateur.
| (Prise d. v. en continu) | L’appareil effectue des prises de vue en continu aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
| (Continu priorité Vit.) | Permet d’effectuer des prises de vue en rafale à vitesse élevée aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé. Les paramètres de mise au point et de luminosité utilisés pour la première prise de vue sont appliqués aux prises de vue suivantes.
| (Retardateur) | Règle le retardateur sur 10 secondes ou 2 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur /.
| (Autoportrait) | Règle le retardateur sur Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Retardateur (Cont.)) | 10 secondes après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, l’appareil effectue des prises de vue en continu. Sélectionnez le nombre de prises de vue souhaité (trois ou cinq).
| (Bracket : conti.) | Permet de prendre trois photos, en appliquant à chacune d’entre elles un niveau de luminosité différent. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing.
| (Bracket.bal.B) | Permet de prendre trois photos en appliquant à chacune d’entre elles un niveau de luminosité différent, en fonction des paramètres définis pour la balance des blancs, le filtre et la température des couleurs. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing en sélectionnant [Lo] ou [Hi].

Conseils pour éviter le flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « bougé de l’appareil » se produit.
Le bougé de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente, comme celles rencontrées en mode (Portrait de nuit) ou (Scène de nuit).
Pour réduire le bougé de l’appareil, réglez le retardateur sur un délai de 2 secondes et tenez vos bras contre votre corps après avoir enfoncé le déclencheur.
Remarques

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Retardateur (Cont.)] ou [Bracket : conti.], [Mode Flash] est réglé sur [Flash désactivé].

- Lorsque le niveau de la batterie est faible ou que la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l’objectif vers vous de sorte que le nombre de visages sélectionné soit reflété sur l’écran. Le déclencheur s’active automatiquement. Ne bougez pas l’appareil quand le bip a retenti.

- Vous pouvez également prendre une photo en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut